Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit 17-385334fdsvinaigremenager
Company | BRENNTAG N.V.
Date | 2026-04-07
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit 17-385334fdsvinaigremenager.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : 17-385334fdsvinaigremenager

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit 17-385334fdsvinaigremenager, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | BRENNTAG N.V.
État physique | liquide
Forme | -
pH | 2,4
Usage | Usage(s) identifié(s) : Voir le tableau sur la première page de l’annexe.
Date FDS | 2017-01-16

La FDS date du 2017-01-16. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : Classe 8
- RID : Classe 8
- ADN : Classe 8
- IMDG : Classe 8
- IATA : Classe 8
- UN : 2790

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau | • Enlever les vêtements contaminés pendant le rinçage.
• Rincer la peau immédiatement et abondamment à l’eau (éviter de se doucher).
• Appeler un médecin.

eyes : Contact avec les yeux | • Rincer immédiatement, longuement et abondamment (au moins 15 min.) à l’eau.
• Enlever les verres de contact.
• Consulter un ophtalmologiste.

ingestion : Ingestion | • NE PAS FAIRE VOMIR.
• Rincer la bouche à l’eau.
• Consulter un médecin ou se rendre à l’hôpital.

inhalation : Inhalation | • Amener la victime à l’air frais.
• Tenir le patient au calme dans une position demi‑assise.
• Si la victime ne respire plus ou de façon irrégulière, pratiquer la respiration artificielle.
• Appeler un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Acide acétique

Identification

- N° CAS : 64-19-7
- N° EINECS : 200-580-7

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 10.0 - VLE-8h (mg/m³) : 25.0 - VLE-15min (ppm) : 15.0 - VLE-15min (mg/m³) : 38.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°24 - Acide acétique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6, 15-17]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau: caoutchouc butylique. • Épaisseur: 0,7 mm. • Temps de rupture: > 480 min (8 h). • Norme: EN 374 (gants de sécurité).
Yeux | Protection des yeux / du visage • Lunettes de sécurité ou écran facial. • Aucune spécification supplémentaire de matériau ou de type de protection (seulement mention de lunettes ou écran).
Peau | Gants • Matériau: caoutchouc butylique. • Épaisseur: 0,7 mm. • Temps de rupture: > 480 min (8 h). • Norme: EN 374 (gants de sécurité).
Système respiratoire | Masque respiratoire • Masque agréé-CE contre les gaz et vapeurs acides. • Type: E, couleur jaune.
Corps | Vêtements de protection • Un vêtement de protection approprié (type combinaison ou vêtement résistant aux produits chimiques).

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter toute inhalation de vapeurs et le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Porter l’équipement individuel de protection recommandé (voir section 8). - Éviter le réchauffage, le giclement et la formation de vapeurs lors de la vidange, du transvasement, de la dilution ou de la dissolution du produit. - En diluant, toujours verser la solution acide sur l’eau, jamais l’inverse. - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. - Des rince‑œil et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de toute source possible d’exposition.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver uniquement dans le récipient d’origine bien fermé, dans un endroit bien ventilé et à l’épreuve du feu. Tous les produits dangereux devraient être placés sur un bac récepteur ou être entonnés. Conserver à l’écart des : agents oxydants, bases.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Usage(s) identifié(s) : Voir le tableau sur la première page de l’annexe.