Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit boma_eco-dish_293402
Company | Greenspeed
Date | 2026-04-10
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit boma_eco-dish_293402.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : boma_eco-dish_293402

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit boma_eco-dish_293402, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Greenspeed
État physique | liquide
Forme | -
pH | 7,0
Usage | Liquide vaisselle pour usage professionnel
Date FDS | 2024-01-31

La FDS date du 2024-01-31. Elle a donc 2 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : non applicable

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer abondamment à l’eau claire.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

ingestion : Rincer la bouche et, si possible, avaler un peu d’eau, puis rincer abondamment. Consulter un médecin si nécessaire.

inhalation : Déplacer la personne vers un air frais. Si l’inconfort est sévère ou persiste, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Lauryléthersulphate de sodium

Identification

- N° CAS : 68891-38-3
- N° EINECS : 500-234-8

Concentration :less or equal to 8.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Laurylsulphate de sodium

Identification

- N° CAS : 85586-07-8
- N° EINECS : 287-809-4

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 D-glucopyranose, glycosides C10-16 (numéros pairs)-alkyle

Identification

- N° CAS : 110615-47-9
- N° EINECS : 600-975-8

Concentration :less or equal to 2.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Lauryl bétaine

Identification

- N° CAS : 683-10-3
- N° EINECS : 211-669-5

Concentration :less or equal to 0.7

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Identification

- N° CAS : 52-51-7
- N° EINECS : 200-143-0

Concentration :less or equal to 0.03

Dangers :

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H331 Toxique par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°327 - Bronopol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau: nitrile (norme EN 374) • Épaisseur: 0,35 mm • Temps de rupture: > 480 minutes (8 h) • Contrôle préalable: vérifier minutieusement l’intégrité des gants avant usage, retirer sans toucher l’extérieur avec les mains nues, laver et sécher les mains après retrait.
Yeux | Protection des yeux • Lunettes de protection bien ajustées (exigence de port obligatoire). • Disposer d’un flacon d’eau pour bains oculaires à portée de main. • En cas d’utilisation de très grandes quantités de produit, porter un masque et une combinaison de protection (voir section 8.2).
Peau | Gants • Matériau: nitrile (norme EN 374) • Épaisseur: 0,35 mm • Temps de rupture: > 480 minutes (8 h) • Contrôle préalable: vérifier minutieusement l’intégrité des gants avant usage, retirer sans toucher l’extérieur avec les mains nues, laver et sécher les mains après retrait.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Pas besoin de moyens de protection respiratoire en conditions normales. • En cas d’exposition nocive, utiliser des masques antigaz du type ABEK, éventuellement associés à une ventilation d’extraction suffisante.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements imperméables (type à préciser selon la concentration et la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail). • Le type d’équipement dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | manipuler avec prudence afin d’éviter tout déversement
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans un contenaire scellé, dans une salle fermée et ventilée, à l’abri du gel
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Liquide vaisselle pour usage professionnel