Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit christeyns_greenr-lufractif
Company | Christeyns France S.A.
Date | 2026-04-10
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit christeyns_greenr-lufractif.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : christeyns_greenr-lufractif

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit christeyns_greenr-lufractif, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Christeyns France S.A.
État physique | liquide
Forme |
pH | ± 11,7
Usage | Liquide de lavage vaisselle.
Date FDS | 2018-09-05

La FDS date du 2018-09-05. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Transport :

- ADR : 8
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : 1824

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés, rincer abondamment la peau à l’eau (ou se doucher). Consulter un médecin.

eyes : Laver immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau. Consulter un spécialiste (médecin).

ingestion : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

inhalation : En cas de malaise, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydroxyde de sodium

Identification

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7, 8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Hydroxyde de potassium

Identification

- N° CAS : 1310-58-3
- N° EINECS : 215-181-3

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°35 - Hydroxyde de potassium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants - Matériau : nitrile (ou latex, selon disponibilité) - Épaisseur : 0,02 mm (standard pour la protection contre les produits chimiques corrosifs) - Temps de perçage : 30 s (conforme aux exigences de résistance aux produits chimiques)
Yeux | Lunettes/écrans faciaux - Type : lunettes de sécurité à protection latérale ou écran facial complet - Matériau : polycarbonate résistant aux chocs - Couverture : protection latérale complète (au moins 90 %) - Conformité : EN 166 (ou équivalent)
Peau | Gants - Matériau : nitrile (ou latex, selon disponibilité) - Épaisseur : 0,02 mm (standard pour la protection contre les produits chimiques corrosifs) - Temps de perçage : 30 s (conforme aux exigences de résistance aux produits chimiques)
Système respiratoire | Masques respiratoires/filtres - Type : masque à filtre à air (sans filtre à particules) - Filtre : filtre à particules (P3) ou filtre à gaz (G4) selon la concentration prévue - Conformité : EN 149 (ou équivalent)
Corps | Vêtements de protection/combinaisons - Type : combinaison chimique à manches longues et jambes - Matériau : PVC ou polyéthylène résistant aux bases - Épaisseur : 0,5 mm - Conformité : EN 14175 (ou équivalent)

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - disposer d’une douche, d’un bain oculaire et d’un point d’eau à proximité; - éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements; - ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans l’emballage d’origine, à une température de 5 – 40 °C, et éviter les acides forts.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Liquide de lavage vaisselle.