```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit greenspeed_drain-blitz_4003096 |
| Company | Greenspeed |
| Date    | 2026-04-10 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **greenspeed_drain-blitz_4003096**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : greenspeed_drain-blitz_4003096

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **greenspeed_drain-blitz_4003096**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Greenspeed |
| État physique     | Liquide             |
| Forme            | liquide              |
| pH                |  13,3     |
| Usage             | Déboucheur de canalisations         |
| Date FDS          | 2024-01-31    |

<br>
La FDS date du 2024-01-31. Elle a donc 2 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>




</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : pas disponible
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : pas disponible
  - IATA : pas disponible
  - UN : 182414.2


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Retirer immédiatement les vêtements contaminés.
• Rincer abondamment la peau avec beaucoup d’eau.
• Transporter immédiatement à l’hôpital.

eyes : • Rincer d’abord longuement avec beaucoup d’eau.
• Enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément.
• Transporter immédiatement à l’hôpital.

ingestion : • Laisser rincer la bouche.
• Ne pas provoquer de vomissements.
• Transporter immédiatement à l’hôpital.

inhalation : • Faire asseoir la personne en position droite.
• Apporter de l’air frais.
• Laisser se reposer.
• Transporter immédiatement à l’hôpital.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydroxyde de sodium

**Identification**  

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

**Concentration** :less or equal to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés



[Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7, 8]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Matériau : nitrile (norme EN 374) <br>• Épaisseur : 0,35 mm <br>• Délai de rupture : > 480 min (8 h) <br>• Contrôle minutieux avant usage, retrait sans toucher l’extérieur, lavage et séchage des mains après utilisation|
| Yeux                 | - Pas de spécifications précises mentionnées dans la section 8 – aucune exigence détaillée fournie dans le document|
| Peau                 | Gants • Matériau : nitrile (norme EN 374) <br>• Épaisseur : 0,35 mm <br>• Délai de rupture : > 480 min (8 h) <br>• Contrôle minutieux avant usage, retrait sans toucher l’extérieur, lavage et séchage des mains après utilisation|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Utiliser avec ventilation d’extraction suffisante <br>• En cas de risques respiratoires, utiliser un masque épurateur <br>• Type de protection recommandé : ABEK (conforme aux exigences de protection contre les niveaux préjudiciables)|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements imperméables <br>• Le type d’équipement dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses présentes sur le poste de travail|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conserver dans un contenant scellé, dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel. Aucun incompatibilité n’est mentionnée.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Déboucheur de canalisations |
