Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit tana-apesin_spray
Company | Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.
Date | 2026-04-10
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit tana-apesin_spray.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : tana-apesin_spray

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit tana-apesin_spray, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.
État physique | liquide
Forme | -
pH | 5,9
Usage | Utilisation de la substance/du mélange : Produit biocide.
Date FDS | 2025-04-15

La FDS date du 2025-04-15. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P304+P340 EN CAS D’INHALATION:

- P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

- P405 Garder sous clef.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : Classe 3
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : Classe 3
- IATA : Classe 3
- UN : 1987

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Laver la zone touchée au savon avec une grande quantité d’eau. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

eyes : Même de petites éclaboussures peuvent provoquer des lésions irréversibles et la cécité. Protéger l’œil intact. Retirer les lentilles de contact si possible. Rincer abondamment à l’eau pendant au moins 15 min. Continuer le rinçage durant le transport à l’hôpital. Consulter un médecin.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau puis boire beaucoup d’eau. Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées. Ne PAS faire vomir. Ne jamais faire avaler à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

inhalation : Amener la victime à l’air libre. Appeler un centre antipoison ou un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 propane-2-ol

Identification

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

Concentration :from 30.0 to 50.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°66 - Propan-2-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 propane-1-ol

Identification

- N° CAS : 71-23-8
- N° EINECS : 200-746-9

Concentration :from 20.0 to 30.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 100.0 - VLE-8h (mg/m³) : 250.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°211 - Propan-1-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | -
Yeux | -
Peau | -
Système respiratoire | -
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Les récipients ne peuvent être ouverts que sous hotte d’extraction. - Ouvrir les fûts avec précaution, le contenu pouvant être sous pression. - Pour éviter les renversements pendant la manipulation, maintenir le flacon dans une cuvette métallique. - Utiliser un équipement à l’épreuve d’une explosion. - Éviter la formation d’aérosols. - Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – ne pas fumer. - Prendre des mesures pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Entreposer dans un endroit frais. - Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d’éviter tout écoulement. - Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité. - Entreposer à température ambiante dans le récipient d’origine. - Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation de la substance/du mélange : Produit biocide.