Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln
Company | HACHLANGEGmbH
Date | 2026-04-09
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | HACHLANGEGmbH
État physique | liquide
Forme | poudre fine, poudre, grains, granulés, pastilles, liquide visqueux, pâte
pH | < 1
Usage | Analyse de l’eau.
Date FDS | 2014-05-19

La FDS date du 2014-05-19. Elle a donc 11 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H301 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H311 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H330 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H334 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H361f*** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H372** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H400 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H410 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Danger pour l’environnement

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

Transport :

- ADR : 9
- RID : 9
- ADN : pas disponible
- IMDG : 9
- IATA : 9
- UN : UN 3316

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement. Montrer la fiche de données de sécurité au médecin traitant.

eyes : Bien rincer avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin et montrer la fiche de données de sécurité.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau puis boire beaucoup d’eau. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin et montrer la fiche de données de sécurité.

inhalation : Amener la victime à l’air libre. Consulter un médecin et montrer la fiche de données de sécurité.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Acide sulfurique

Identification

- N° CAS : 7664-93-9
- N° EINECS : None

Concentration :from 84.0 to 100.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 0.2

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°30 - Acide sulfurique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Eau

Identification

- N° CAS : 7732-18-5
- N° EINECS : None

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Argent sulfate

Identification

- N° CAS : 10294-26-5
- N° EINECS : None

Concentration :less or equal to 3.0

Dangers :

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Trioxyde de chrome

Identification

- N° CAS : 1333-82-0
- N° EINECS : None

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

- H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H311 Toxique par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H330 Fatal if inhaled.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

- H372** Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Oui
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°1 - Trioxyde de chrome

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[4]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.
Yeux | Lunettes de sécurité avec protections latérales.
Peau | Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.
Système respiratoire | Respirateur à utiliser en cas de formation d’aérosols ou de poussière. Type de filtre recommandé : Filtre ABEK.
Corps | Aucun vêtement ou combinaison spécifique n’est mentionné dans la section 8.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Utiliser seulement dans des zones bien ventilées ; ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Utiliser un équipement de protection individuelle.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. - Protéger de la lumière. Incompatibilités potentielles : - Matières organiques - Bases - Métaux alcalins - Métaux - Ammoniaque - Agents réducteurs - Acide nitrique - Réagit violemment au contact de l’eau.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Analyse de l’eau.