Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit vwr-acetone-20063jod-grez
Company | VWR International SAS
Date | 2026-04-09
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit vwr-acetone-20063jod-grez.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : vwr-acetone-20063jod-grez

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit vwr-acetone-20063jod-grez, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | VWR International SAS
État physique | liquide
Forme | liquide
pH | 5 - 6
Usage | Solvant organique pour usages généraux au laboratoire et dans l’industrie
Date FDS | 2005-07-22

La FDS date du 2005-07-22. Elle a donc 20 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Acétone devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Acétone devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Acétone devrait être classée H336 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : 3
- RID : 3
- ADN : 3
- IMDG : 3
- IATA : 3
- UN : 1090

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin en cas d’exposition prolongée.

eyes : Rincer soigneusement les yeux avec de l’eau pendant au moins 10 minutes. Consulter un ophtalmologiste.

ingestion : Si la victime est consciente, rincer soigneusement la bouche avec de l’eau et faire boire de l’eau. Ne pas tenter de faire vomir (risque d’aspiration pulmonaire). Consulter un médecin.

inhalation : Éloigner la victime de la zone dangereuse. La garder au repos et au chaud. Consulter un médecin en cas d’exposition prolongée.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Acétone

Identification

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

Concentration :greater or equal to 99.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°3 - Acétone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3, 26-28]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Matériau : caoutchouc butyle ou latex
Yeux | Lunettes de sécurité
Peau | -
Système respiratoire | Masque à cartouche (à utiliser lorsqu’il y a apparition de vapeurs ou d’aérosols) Masque respiratoire autonome isolant (à utiliser lors de la manipulation de grandes quantités)
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Travailler sous hotte ou dans un local bien ventilé. - Éviter l’accumulation de vapeurs et de charges électrostatiques (mise à la terre en cas de transvasement). - Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l’abri du soleil, dans un endroit bien ventilé et à l’écart de toute source d’inflammation. - Porter des vêtements de protection appropriés (gants en caoutchouc butyle ou latex, lunettes de sécurité). - Changer immédiatement les gants de protection dès qu’ils présentent un quelconque signe de dégradation. - Utiliser un masque à cartouche en cas d’apparition de vapeurs ou d’aérosols, ou un masque respiratoire autonome isolant en cas de manipulation de grandes quantités. - Se laver les mains et le visage après travail avec le produit; nettoyer les vêtements contaminés avant réutilisation. - Ne pas inhaler la substance.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver les récipients à température ambiante, idéalement entre 15 °C et 25 °C. - Garder les récipients hermétiquement fermés. - Stocker à l’abri du soleil, dans un endroit bien ventilé. - Éloigner les récipients de toute source d’inflammation (flamme, étincelle, chaleur excessive). Incompatibilités à éviter : - Bases fortes (hydroxydes alcalins). - Métaux alcalins. - Agents oxydants (peroxydes, acide nitrique, oxydes de chrome). - Halogènes et hydrocarbures halogénés. - Aluminium en poudre. - Éthanolamine. - Certaines matières plastiques et caoutchouc (incompatibles avec l’acétone).
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Solvant organique pour usages généraux au laboratoire et dans l’industrie