# vwr-acetone-20063jod-grez

date : 2005-07-22

language_code : fr

name : vwr-acetone-20063jod-grez

ph : 5 - 6

## euh_codes

## expositions

## h_codes

## information

## p_codes

## precautions

age : 20

## body

skin : Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin en cas d’exposition prolongée.

eyes : Rincer soigneusement les yeux avec de l’eau pendant au moins 10 minutes. Consulter un ophtalmologiste.

ingestion : Si la victime est consciente, rincer soigneusement la bouche avec de l’eau et faire boire de l’eau. Ne pas tenter de faire vomir (risque d’aspiration pulmonaire). Consulter un médecin.

inhalation : Éloigner la victime de la zone dangereuse. La garder au repos et au chaud. Consulter un médecin en cas d’exposition prolongée.

## company

name : VWR International SAS

## fire

water : True

foam : True

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : False

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : False

serious : False

hazardous : False

warning : Not Applicable

## protection

skin : -

eyes : *Lunettes de sécurité*

respiratory : *Masque à cartouche* (à utiliser lorsqu’il y a apparition de vapeurs ou d’aérosols)

hands : *Matériau : caoutchouc butyle ou latex*

clothing : -

## stability

stability : stable en utilisation normale

reaction : dangerous reactions or reactivity hazards: bases fortes (hydroxydes alcalins), métaux alcalins, agents oxydants (peroxydes, acide nitrique, oxydes de chrome), halogènes et hydrocarbures halogénés, aluminium en poudre, éthanolamine. formation lente de peroxydes. incompatible with certain materials and rubber.

## state

state : liquide

form : liquide

## storage

safe_handling : - Travailler sous hotte ou dans un local bien ventilé. - Éviter l’accumulation de vapeurs et de charges électrostatiques (mise à la terre en cas de transvasement). - Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l’abri du soleil, dans un endroit bien ventilé et à l’écart de toute source d’inflammation. - Porter des vêtements de protection appropriés (gants en caoutchouc butyle ou latex, lunettes de sécurité). - Changer immédiatement les gants de protection dès qu’ils présentent un quelconque signe de dégradation. - Utiliser un masque à cartouche en cas d’apparition de vapeurs ou d’aérosols, ou un masque respiratoire autonome isolant en cas de manipulation de grandes quantités. - Se laver les mains et le visage après travail avec le produit; nettoyer les vêtements contaminés avant réutilisation. - Ne pas inhaler la substance.

safe_storage : **Conditions de stockage sûr :** - Conserver les récipients à température ambiante, idéalement entre 15 °C et 25 °C. - Garder les récipients hermétiquement fermés. - Stocker à l’abri du soleil, dans un endroit bien ventilé. - Éloigner les récipients de toute source d’inflammation (flamme, étincelle, chaleur excessive).

**Incompatibilités à éviter :** - Bases fortes (hydroxydes alcalins). - Métaux alcalins. - Agents oxydants (peroxydes, acide nitrique, oxydes de chrome). - Halogènes et hydrocarbures halogénés. - Aluminium en poudre. - Éthanolamine. - Certaines matières plastiques et caoutchouc (incompatibles avec l’acétone).

specific_end_use : Solvant organique pour usages généraux au laboratoire et dans l'industrie

## transport

ADR : 3

RID : 3

ADN : 3

IMDG : 3

IATA : 3

UN : 1090

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : NOT_AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

signal_word :

#### missing_codes

reference_data : None

result : NOT_AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : NOT_AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes :

Actual Codes :

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Acétone

cas : 67-64-1

ec : 200-662-2

name : Acétone

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : strictly greater than 99.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H319, H336

Actual Codes :

Codes in both sets :

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H225, H319, H336

WARNING : Added Missing Codes ['H225', 'H319', 'H336'] to Acétone

###### New codes are now

H225, H319, H336

#### missing_codes

H225, H319, H336

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 246.0

vle-mg-m3 : 594.0

vle-courte-ppm : 492.0

vle-courte-mg-m3 : 1187.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Acétone

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°3 - Acétone

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[1-3, 26-28], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED