```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit vwr-acetone-20063jod-grez |
| Company | VWR International SAS |
| Date    | 2026-04-09 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **vwr-acetone-20063jod-grez**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : vwr-acetone-20063jod-grez

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **vwr-acetone-20063jod-grez**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | VWR International SAS |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | liquide              |
| pH                |  5 - 6     |
| Usage             | Solvant organique pour usages généraux au laboratoire et dans l'industrie         |
| Date FDS          | 2005-07-22    |

<br>
La FDS date du 2005-07-22. Elle a donc 20 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Acétone devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Acétone devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Acétone devrait être classée H336 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : 3
  - RID : 3
  - ADN : 3
  - IMDG : 3
  - IATA : 3
  - UN : 1090


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau.
Retirer les vêtements contaminés.
Consulter un médecin en cas d’exposition prolongée.

eyes : Rincer soigneusement les yeux avec de l’eau pendant au moins 10 minutes.
Consulter un ophtalmologiste.

ingestion : Si la victime est consciente, rincer soigneusement la bouche avec de l’eau et faire boire de l’eau.
Ne pas tenter de faire vomir (risque d’aspiration pulmonaire).
Consulter un médecin.

inhalation : Éloigner la victime de la zone dangereuse.
La garder au repos et au chaud.
Consulter un médecin en cas d’exposition prolongée.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Acétone

**Identification**  

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

**Concentration** :greater or equal to 99.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0|

#### Propriétés



[Fiche n°3 - Acétone](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3, 26-28]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | *Matériau : caoutchouc butyle ou latex*|
| Yeux                 | *Lunettes de sécurité*|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | *Masque à cartouche* (à utiliser lorsqu’il y a apparition de vapeurs ou d’aérosols) <br>*Masque respiratoire autonome isolant* (à utiliser lors de la manipulation de grandes quantités)|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Travailler sous hotte ou dans un local bien ventilé. - Éviter l’accumulation de vapeurs et de charges électrostatiques (mise à la terre en cas de transvasement). - Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l’abri du soleil, dans un endroit bien ventilé et à l’écart de toute source d’inflammation. - Porter des vêtements de protection appropriés (gants en caoutchouc butyle ou latex, lunettes de sécurité). - Changer immédiatement les gants de protection dès qu’ils présentent un quelconque signe de dégradation. - Utiliser un masque à cartouche en cas d’apparition de vapeurs ou d’aérosols, ou un masque respiratoire autonome isolant en cas de manipulation de grandes quantités. - Se laver les mains et le visage après travail avec le produit; nettoyer les vêtements contaminés avant réutilisation. - Ne pas inhaler la substance.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Conserver les récipients à température ambiante, idéalement entre 15 °C et 25 °C. - Garder les récipients hermétiquement fermés. - Stocker à l’abri du soleil, dans un endroit bien ventilé. - Éloigner les récipients de toute source d’inflammation (flamme, étincelle, chaleur excessive).  Incompatibilités à éviter : - Bases fortes (hydroxydes alcalins). - Métaux alcalins. - Agents oxydants (peroxydes, acide nitrique, oxydes de chrome). - Halogènes et hydrocarbures halogénés. - Aluminium en poudre. - Éthanolamine. - Certaines matières plastiques et caoutchouc (incompatibles avec l’acétone).|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Solvant organique pour usages généraux au laboratoire et dans l'industrie |
