```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit alkalinebatteriesbw-tubize |
| Company | Energizer Battery Manufacturing, Inc. |
| Date    | 2026-04-10 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **alkalinebatteriesbw-tubize**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : alkalinebatteriesbw-tubize

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **alkalinebatteriesbw-tubize**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Energizer Battery Manufacturing, Inc. |
| État physique     | solide             |
| Forme            | pas de poudre fine, poudre, grains, granulés, pastilles, liquide visqueux ou pâte              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Alimenter des dispositifs électroniques portables (piles alcalines miniatures)         |
| Date FDS          | 2026-04-10    |

<br>
La FDS date du 2026-04-10. Elle a donc 0 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Dioxyde de manganèse devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Dioxyde de manganèse devrait être classée H332 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Hydroxyde de potassium devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Hydroxyde de potassium devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Hydroxyde de sodium devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Zinc devrait être classée H250 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Zinc devrait être classée H260 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Zinc devrait être classée H400 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Zinc devrait être classée H410 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : -
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : -
  - IATA : A123
  - UN : -


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : - Enlever les vêtements contaminés.
- Laver la peau avec du savon et de l’eau.
- Si une brûlure chimique survient ou si l’irritation persiste, aller chercher des soins médicaux.

eyes : - Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de produits chimiques.
- Aller chercher des soins médicaux.

ingestion : - Ne pas forcer la personne à vomir.
- Ne pas lui faire manger ou boire.
- Aller immédiatement chercher des soins médicaux.
- Appeler la ligne nationale pour l’ingestion de piles au (202‑625‑3333), jour et nuit.

inhalation : - Fournir de l’air frais.
- Aller chercher des soins médicaux.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Graphite

**Identification**  

- N° CAS : 7782-42-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 3.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Dioxyde de manganèse

**Identification**  

- N° CAS : 1313-13-9
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 15.0 to 30.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°52 - Dioxyde de manganèse](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_52&section=bibliographieAuteurs)



### Hydroxyde de potassium

**Identification**  

- N° CAS : 1310-58-3
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 0.0 to 12.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés



[Fiche n°35 - Hydroxyde de potassium et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[5, 6]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=bibliographieAuteurs)



### Hydroxyde de sodium

**Identification**  

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 0.0 to 12.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés



[Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7, 8]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=bibliographieAuteurs)



### Zinc

**Identification**  

- N° CAS : 7440-66-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 4.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H250</span> S’enflamme spontanément au contact de l’air.

  - <span class="chip chip-h">H260</span> Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 5, 7]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=bibliographieAuteurs)



### Acier

**Identification**  

- N° CAS : 7439-89-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 30.0 to 35.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | -|
| Yeux                 | -|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | -|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Ventilation : La ventilation n’est pas nécessaire dans des conditions normales, mais peut être requise dans des zones où se trouvent des piles ouvertes ou qui fuient.  - Protection des yeux : Utiliser des lunettes de sécurité avec protections latérales pour manipuler une pile ouverte ou qui coule.  - Gants : Utiliser des gants en néoprène ou en caoutchouc naturel pour manipuler une pile ouverte ou qui coule.  - Récipient étanche : Les produits de la pile doivent être récupérés dans un récipient étanche.  - Éviter l’ouverture : La pile ne doit pas être ouverte ni jetée au feu.  - Étiquetage : Si l’étiquette n’est pas visible, fournir un emballage ou une étiquette indiquant les avertissements (ne pas installer à l’envers, ne pas recharger, ne pas jeter au feu, ne pas mélanger avec d’autres types de piles).  - Élimination : Jeter conformément aux règlements locaux et nationaux applicables (incinération ou enfouissement).|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver dans un endroit frais et bien aéré.  - Éviter les températures élevées, qui peuvent raccourcir la durée de vie de la pile.  - Ne pas sceller ou envelopper hermétiquement la pile sans précautions, car l’hydrogène émis peut former un mélange explosif.  - Ne pas placer les piles à proximité de sources de chaleur ou d’éléments susceptibles de provoquer un court‑circuit (bijoux métalliques, tables métallisées, etc.).  Incompatibilités potentielles : - Risque d’explosion ou de fuite si la pile est exposée à des températures élevées ou si elle est scellée sans ventilation.  - Risque de court‑circuit et de décharge si les piles sont stockées en contact avec d’autres types de piles ou d’objets métalliques.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Alimenter des dispositifs électroniques portables (piles alcalines miniatures) |
