Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit alkalinebatteriesbw-tubize
Company | Energizer Battery Manufacturing, Inc.
Date | 2026-04-10
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit alkalinebatteriesbw-tubize.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : alkalinebatteriesbw-tubize

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit alkalinebatteriesbw-tubize, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Energizer Battery Manufacturing, Inc.
État physique | solide
Forme | pas de poudre fine, poudre, grains, granulés, pastilles, liquide visqueux ou pâte
pH | Non disponible
Usage | Alimenter des dispositifs électroniques portables (piles alcalines miniatures)
Date FDS | 2026-04-10

La FDS date du 2026-04-10. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Dioxyde de manganèse devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Dioxyde de manganèse devrait être classée H332 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Hydroxyde de potassium devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Hydroxyde de potassium devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Hydroxyde de sodium devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Zinc devrait être classée H250 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Zinc devrait être classée H260 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Zinc devrait être classée H400 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Zinc devrait être classée H410 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : A123
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : - Enlever les vêtements contaminés. - Laver la peau avec du savon et de l’eau. - Si une brûlure chimique survient ou si l’irritation persiste, aller chercher des soins médicaux.

eyes : - Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de produits chimiques. - Aller chercher des soins médicaux.

ingestion : - Ne pas forcer la personne à vomir. - Ne pas lui faire manger ou boire. - Aller immédiatement chercher des soins médicaux. - Appeler la ligne nationale pour l’ingestion de piles au (202‑625‑3333), jour et nuit.

inhalation : - Fournir de l’air frais. - Aller chercher des soins médicaux.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Graphite

Identification

- N° CAS : 7782-42-5
- N° EINECS : None

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Dioxyde de manganèse

Identification

- N° CAS : 1313-13-9
- N° EINECS : None

Concentration :from 15.0 to 30.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H332 Nocif par inhalation.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°52 - Dioxyde de manganèse

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Hydroxyde de potassium

Identification

- N° CAS : 1310-58-3
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.0 to 12.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°35 - Hydroxyde de potassium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 Hydroxyde de sodium

Identification

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.0 to 12.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7, 8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 Zinc

Identification

- N° CAS : 7440-66-6
- N° EINECS : None

Concentration :from 4.0 to 10.0

Dangers :

- H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air.

- H260 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.6 Acier

Identification

- N° CAS : 7439-89-6
- N° EINECS : None

Concentration :from 30.0 to 35.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.6.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | -
Yeux | -
Peau | -
Système respiratoire | -
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Ventilation : La ventilation n’est pas nécessaire dans des conditions normales, mais peut être requise dans des zones où se trouvent des piles ouvertes ou qui fuient. - Protection des yeux : Utiliser des lunettes de sécurité avec protections latérales pour manipuler une pile ouverte ou qui coule. - Gants : Utiliser des gants en néoprène ou en caoutchouc naturel pour manipuler une pile ouverte ou qui coule. - Récipient étanche : Les produits de la pile doivent être récupérés dans un récipient étanche. - Éviter l’ouverture : La pile ne doit pas être ouverte ni jetée au feu. - Étiquetage : Si l’étiquette n’est pas visible, fournir un emballage ou une étiquette indiquant les avertissements (ne pas installer à l’envers, ne pas recharger, ne pas jeter au feu, ne pas mélanger avec d’autres types de piles). - Élimination : Jeter conformément aux règlements locaux et nationaux applicables (incinération ou enfouissement).
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans un endroit frais et bien aéré. - Éviter les températures élevées, qui peuvent raccourcir la durée de vie de la pile. - Ne pas sceller ou envelopper hermétiquement la pile sans précautions, car l’hydrogène émis peut former un mélange explosif. - Ne pas placer les piles à proximité de sources de chaleur ou d’éléments susceptibles de provoquer un court‑circuit (bijoux métalliques, tables métallisées, etc.). Incompatibilités potentielles : - Risque d’explosion ou de fuite si la pile est exposée à des températures élevées ou si elle est scellée sans ventilation. - Risque de court‑circuit et de décharge si les piles sont stockées en contact avec d’autres types de piles ou d’objets métalliques.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Alimenter des dispositifs électroniques portables (piles alcalines miniatures)