Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit fds_wurthnettoyantsprayalu-inox
Company | Würth France
Date | 2026-04-14
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit fds_wurthnettoyantsprayalu-inox.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : fds_wurthnettoyantsprayalu-inox

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit fds_wurthnettoyantsprayalu-inox, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Würth France
État physique | aérosol
Forme | Aérosol contenant un gaz liquéfié
pH | 10,5
Usage | Produit de nettoyage, détergent
Date FDS | 2025-12-09

La FDS date du 2025-12-09. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Butane devrait être classée H220 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- EUH430 May cause endocrine disruption in the environment

- EUH450 Can cause long-lasting and diffuse contamination of water resources

- EUH451 Can cause very long-lasting and diffuse contamination of water resources

Conseils de prudence :

- P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

- P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

- P391 Recueillir le produit répandu.

- P405 Garder sous clef.

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 2.1
- RID : 2.1
- ADN : 2.1
- IMDG : 2.1
- IATA : 2.1
- UN : 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Rincer abondamment la zone touchée avec de l’eau pendant au moins 15 min. • Retirer les vêtements et chaussures contaminés. • Appeler une assistance médicale. • Laver les vêtements avant de les remettre. • Nettoyer soigneusement les chaussures avant de les réutiliser.

eyes : • Rincer les yeux immédiatement avec de l’eau courante pendant au moins 15 min. • Retirer les lentilles de contact si cela peut être fait facilement. • Appeler immédiatement une assistance médicale.

ingestion : • NE PAS faire vomir. • Appeler une assistance médicale si des symptômes apparaissent. • Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau.

inhalation : • Déplacer immédiatement la personne vers un air frais.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Quartz

Identification

- N° CAS : 14808-60-7
- N° EINECS : 238-878-4

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 0.1

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°232 - Silice cristalline

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Ammoniac

Identification

- N° CAS : 1336-21-6
- N° EINECS : 215-647-6

Concentration :from 20.0 to 20.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°16 - Ammoniac et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Sodium nitrite

Identification

- N° CAS : 7632-00-0
- N° EINECS : 231-555-9

Concentration :from 0.25 to 1.0

Dangers :

- H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°169 - Nitrite de sodium

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3-6]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 Benzotriazole

Identification

- N° CAS : 95-14-7
- N° EINECS : 202-394-1

Concentration :from 0.25 to 1.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 (2-Méthoxyméthylethoxy)propanol

Identification

- N° CAS : 34590-94-8
- N° EINECS : 252-104-2

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : None

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°330 - (2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.6 Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.6.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants
Yeux | Lunettes de protection
Peau | -
Système respiratoire | Masque respiratoire / filtre
Corps | Vêtements de protection / combinaisons

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Mesures d’ordre technique : Voir les mesures techniques à la rubrique CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE. - Ventilation locale/totale : N’utiliser qu’avec une ventilation adéquate. - Si conseillé par l’évaluation du potentiel d’exposition local, utiliser uniquement dans un endroit équipé d’une ventilation par aspiration antidéflagrante. - Éviter le contact avec la peau et les vêtements. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas avaler. - Éviter tout contact avec les yeux. - Se laver la peau soigneusement après manipulation. - Manipuler conformément aux normes d’hygiène industrielle et aux consignes de sécurité, sur la base des résultats de l’évaluation de l’exposition du lieu de travail. - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Prendre soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l’environnement. - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver hermétiquement fermé. - Conserver dans un endroit frais, bien ventilé et à l’abri du rayonnement solaire. - Ne pas percer ou brûler même après usage. - Tenir à une température de stockage < 40 °C (recommandée). Incompatibilités à éviter : - Ne pas stocker avec des substances et mélanges autoréactifs. - Ne pas stocker avec des peroxydes organiques. - Ne pas stocker avec des oxydants. - Ne pas stocker avec des matières solides inflammables. - Ne pas stocker avec des liquides pyrophoriques. - Ne pas stocker avec des matières solides pyrophoriques. - Ne pas stocker avec des substances et mélanges auto-échauffants. - Ne pas stocker avec des substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables. - Ne pas stocker avec des explosifs. - Ne pas stocker avec des gaz.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit de nettoyage, détergent