Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit benzene-be-fr
Company | CARLRoth GmbH + Co. KG
Date | 2026-06-16
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.1

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit benzene-be-fr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : benzene-be-fr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit benzene-be-fr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | CARLRoth GmbH + Co. KG
État physique | liquide
Forme | -
pH | Non disponible
Usage | Utilisations identifiées pertinentes : substance chimique de laboratoire, utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse.
Date FDS | 2026-03-18

La FDS date du 2026-03-18. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Benzène devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Benzène devrait être classée H304 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Benzène devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Benzène devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Benzène devrait être classée H340 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Benzène devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Benzène devrait être classée H372** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

- H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

- P210 P210

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Transport :

- ADR : 3
- RID : 3
- ADN : 3
- IMDG : 3
- IATA : 3
- UN : NU 1114

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever les vêtements contaminés. Rincer abondamment la peau à l’eau (ou se doucher). En cas d’irritations cutanées, consulter un dermatologue.

eyes : Tenir les paupières ouvertes. Rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l’eau courante. En cas d’irritation oculaire, consulter un ophtalmologue.

ingestion : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, montrer l’étiquette). Observer le danger en cas d’aspiration lorsqu’il y a régurgitation.

inhalation : Fournir de l’air frais. En cas de malaise ou de doute, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Benzène

Identification

- N° CAS : 71-43-2
- N° EINECS : 200-753-7

Concentration :greater or equal to 99.5

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

- H372** Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1.0 - VLE-8h (mg/m³) : 3.25

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°49 - Benzène

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 3]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Type : Gants de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374. - Matériau : FKM (caoutchouc fluoré). - Épaisseur : ≥ 0,4 mm. - Temps de rupture/permeation : > 480 minutes (niveau 6 de perméation).
Yeux | - Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés).
Peau | - Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés). - Type : Gants de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374. - Matériau : FKM (caoutchouc fluoré). - Épaisseur : ≥ 0,4 mm. - Temps de rupture/permeation : > 480 minutes (niveau 6 de perméation).
Système respiratoire | - Type : Masque respiratoire Type A (contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d’ébullition > 65 °C, code couleur : marron). - Utilisation : Nécessaire lors de la formation d’aérosols ou de nébulosité.
Corps | - Vêtements ignifuges sont recommandés.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Éviter l’exposition. - Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. - Ne pas fumer. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. - Conserver dans un endroit frais. - Observez le stockage compatible de produits chimiques. - Matières incompatibles : voir rubrique 10. - Tenir à l’écart des matières combustibles. - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. - Exigences en matière de ventilation : utilisation d’une ventilation locale et générale. - Conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage : température de stockage recommandée : 15–25 °C.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisations identifiées pertinentes : substance chimique de laboratoire, utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse.