```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit benzene-be-fr |
| Company | CARL­Roth GmbH + Co. KG |
| Date    | 2026-06-16 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.1 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **benzene-be-fr**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : benzene-be-fr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **benzene-be-fr**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | CARL­Roth GmbH + Co. KG |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Utilisations identifiées pertinentes : substance chimique de laboratoire, utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse.         |
| Date FDS          | 2026-03-18    |

<br>
La FDS date du 2026-03-18. Elle a donc 0 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Benzène devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Benzène devrait être classée H304 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Benzène devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Benzène devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Benzène devrait être classée H340 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Benzène devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Benzène devrait être classée H372** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H340</span> Peut induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.

  - <span class="chip chip-h">H372</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P202</span> Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P302+P352</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P308+P313</span> EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.


**Transport** :

  - ADR : 3
  - RID : 3
  - ADN : 3
  - IMDG : 3
  - IATA : 3
  - UN : NU 1114


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Enlever les vêtements contaminés.
Rincer abondamment la peau à l’eau (ou se doucher).
En cas d’irritations cutanées, consulter un dermatologue.

eyes : Tenir les paupières ouvertes.
Rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l’eau courante.
En cas d’irritation oculaire, consulter un ophtalmologue.

ingestion : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, montrer l’étiquette).
Observer le danger en cas d’aspiration lorsqu’il y a régurgitation.

inhalation : Fournir de l’air frais.
En cas de malaise ou de doute, consulter un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Benzène

**Identification**  

- N° CAS : 71-43-2
- N° EINECS : 200-753-7

**Concentration** :greater or equal to 99.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H340</span> Peut induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.

  - <span class="chip chip-h">H372**</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1.0 - VLE-8h (mg/m³) : 3.25|

#### Propriétés



[Fiche n°49 - Benzène](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 3]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_49&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | - Type : Gants de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374. <br> - Matériau : FKM (caoutchouc fluoré). <br> - Épaisseur : ≥ 0,4 mm. <br> - Temps de rupture/permeation : > 480 minutes (niveau 6 de perméation).|
| Yeux                 | - Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés).|
| Peau                 | - Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés). - Type : Gants de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374. <br> - Matériau : FKM (caoutchouc fluoré). <br> - Épaisseur : ≥ 0,4 mm. <br> - Temps de rupture/permeation : > 480 minutes (niveau 6 de perméation).|
| Système respiratoire | - Type : Masque respiratoire Type A (contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d’ébullition > 65 °C, code couleur : marron). <br> - Utilisation : Nécessaire lors de la formation d’aérosols ou de nébulosité.|
| Corps                | - Vêtements ignifuges sont recommandés.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Éviter l’exposition. - Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. - Ne pas fumer. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. - Conserver dans un endroit frais. - Observez le stockage compatible de produits chimiques. - Matières incompatibles : voir rubrique 10. - Tenir à l'écart des matières combustibles. - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. - Exigences en matière de ventilation : utilisation d'une ventilation locale et générale. - Conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage : température de stockage recommandée : 15–25 °C.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Utilisations identifiées pertinentes : substance chimique de laboratoire, utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse. |
