# disulfure-de-carbone

date : 2023-09-22

language_code : fr

name : disulfure-de-carbone

ph : Non disponible

## euh_codes

## expositions

code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

code: H332 exposition: inhalation danger: Acute toxicity label elements text: Nocif par inhalation.

code: H372 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

## h_codes

H225, H315, H319, H332, H372

## information

## p_codes

P210, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P362

## precautions

code: P210 text: P210

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P302+P352 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

code: P304+P340 text: EN CAS D’INHALATION:

code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

code: P312 text: P312

code: P362 text: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

age : 2

## body

skin : • Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. • Consulter immédiatement un médecin.

eyes : • Rincer immédiatement et abondamment à l’eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. • Consulter un médecin.

ingestion : • NE PAS faire vomir. • Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

inhalation : • Transporter la victime à l’air frais. • Ne pas pratiquer le bouche‑à‑bouche si la substance a été inhalée ; pratiquer la respiration artificielle avec un masque relié à un insufflateur manuel muni d’une valve anti‑retour, ou tout autre dispositif respiratoire approprié. • Consulter immédiatement un médecin.

## company

name : Thermo Fisher Scientific

## fire

water : True

foam : False

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : True

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : **Gants de protection** • **Matériau** : Viton (R) • **Norme** : EN 374 • **Épaisseur** : non précisée (voir recommandations du fabricant) • **Temps de passage** : non précisé (voir recommandations du fabricant) • **Commentaires** : exigence minimale, vérifier la perméabilité et le temps de pénétration fournis par le fournisseur

eyes : **Protection des yeux** • **Type** : Lunettes de protection • **Norme** : EN 166

respiratory : **Masques respiratoires / Filtres** • **En cas de concentrations supérieures aux limites d’exposition** : respirateurs homologués correspondants • **Normes** :  – **Grande échelle / utilisation d’urgence** : NIOSH / MSHA ou norme européenne EN 136  – **Petite échelle / utilisation en laboratoire** : NIOSH / MSHA ou norme européenne EN 149:2001 • **Type de filtre recommandé** :  – **Grande échelle** : filtre à point d’ébullition bas, solvant organique, type AX marron conforme EN 371  – **Petite échelle** : demi‑masque recommandé (EN 405 ou EN 140) avec filtre FR 141

hands : **Gants de protection** • **Matériau** : Viton (R) • **Norme** : EN 374 • **Épaisseur** : non précisée (voir recommandations du fabricant) • **Temps de passage** : non précisé (voir recommandations du fabricant)

clothing : **Vêtements de protection / Combinaisons** • **Type** : Vêtements à manches longues • **Matériau** : non précisé (à choisir en fonction de la compatibilité chimique)

## stability

stability : Stable dans les conditions normales.

reaction : Aucun(e) réaction connue d’après les informations fournies. Aucune réaction dangereuse n’est observée dans les conditions normales de transformation. Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

## state

state : liquide

form : -

## storage

safe_handling : - Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. - Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. - Ne pas avaler. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin. - Tenir à l’écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’ignition. - Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles. - Pour éviter l’ignition des vapeurs par la décharge d’électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.

safe_storage : **Conditions de stockage sûr :** - Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. - Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

**Incompatibilités :** - Amines - Halogènes - Fluor - Métaux (notamment cuivre) - Caoutchouc butyle - Agents comburants

specific_end_use : Utilisation recommandée : substances chimiques de laboratoire.

## transport

ADR : Groupe d’emballage I

RID : -

ADN : -

IMDG : Classe 3, classe subsidiaire 6.1

IATA : interdit pour le transport IATA

UN : 1131

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 : code: H332 exposition: inhalation danger: Acute toxicity label elements text: Nocif par inhalation.

H372 : code: H372 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS08, GHS07

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P210 : code: P210 text: P210

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352 : code: P302+P352 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

P304+P340 : code: P304+P340 text: EN CAS D’INHALATION:

P305+P351+P338 : code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 : code: P312 text: P312

P362 : code: P362 text: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P280, P302 + P352, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P314, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364, P370 + P378, P403 + P235, P501

Actual Codes : P210, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P362

Codes in both sets : P210, P280, P312

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P302 + P352, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P314, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364, P370 + P378, P403 + P235, P501

#### missing_codes

P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P302 + P352, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P314, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364, P370 + P378, P403 + P235, P501

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Carbon disulfide

cas : 75-15-0

ec : 200-843-6

name : Carbon disulfide

### h_codes

H225, H315, H319, H332, H372, H373, H361fd, H372**

concentrations : strictly greater than 95.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H315, H319, H361fd, H372**

Actual Codes : H225, H315, H319, H332, H372, H373

Codes in both sets : H225, H315, H319

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H361fd, H372**

WARNING : Added Missing Codes ['H361fd', 'H372**'] to Carbon disulfide

###### New codes are now

H225, H315, H319, H332, H372, H373, H361fd, H372**

#### missing_codes

H361fd, H372**

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 1.0

vle-mg-m3 : 3.16

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Carbon disulfide

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 : code: H315 exposition: skin danger: Skin Irrit. text: Provoque une irritation cutanée.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 : code: H332 exposition: inhalation danger: Acute toxicity label elements text: Nocif par inhalation.

H372 : code: H372 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H373 : code: H373 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H372** : code: H372** exposition: danger: STOT RE text: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07, GHS08

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : FICHEJuin 2025Fiche n°12 - Disulfure de carboneFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Disulfure de carbone »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

url : https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_12

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[10-12], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED