```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit actonetechniquevwr |
| Company | VWR International SAS |
| Date    | 2026-07-06 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.1 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **actonetechniquevwr**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : actonetechniquevwr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **actonetechniquevwr**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | VWR International SAS |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  5-6     |
| Usage             | Réactif chimique à usage général         |
| Date FDS          | 2023-12-21    |

<br>
La FDS date du 2023-12-21. Elle a donc 2 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Acétone devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Acétone devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Acétone devrait être classée H336 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P243</span> Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P304+P340</span> EN CAS D’INHALATION:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P312</span> P312

  - <span class="chip chip-p">P403+P235</span> Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.


**Transport** :

  - ADR : 3
  - RID : 3
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 3
  - IATA : 3
  - UN : 1090


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Laver immédiatement la zone contaminée à l’eau courante.

eyes : Rincer abondamment les yeux avec une douche oculaire ou de l’eau.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées.
Continuer à rincer jusqu’à ce que l’irritation disparaisse.

ingestion : Rincer la bouche abondamment à l’eau.
Si la victime est inconsciente ou présente des crampes, ne rien lui faire ingurgiter.
Appeler un centre antipoison.

inhalation : Transporter la victime à l’air libre.
La maintenir dans une position confortable pour respirer.
La garder au chaud et au repos.
En cas d’irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Acétone

**Identification**  

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0|

#### Propriétés



[FICHEOctobre 2018Fiche n°3 - AcétoneFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Acétone »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3, 26-28]](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Matériau : caoutchouc butyl (pour contacts fréquents) ou CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène) (pour contacts brèves). • Épaisseur : 0,75 mm (CR). • Temps de pénétration : < 30 min (CR). • Modèles recommandés : VWR 112‑2308 (CR).|
| Yeux                 | Lunettes / écrans faciaux • Normes : DIN/EN 166 (lunettes avec protections sur les côtés). • Modèle recommandé : VWR 111‑0432.|
| Peau                 | Gants • Matériau : caoutchouc butyl (pour contacts fréquents) ou CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène) (pour contacts brèves). • Épaisseur : 0,75 mm (CR). • Temps de pénétration : < 30 min (CR). • Modèles recommandés : VWR 112‑2308 (CR).|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Type : non précisé dans le texte, mais mentionné « appareil respiratoire autonome » pour les secouristes. • Utilisation : à porter lors de manipulations à découvert ou en présence de vapeurs.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Matériau : non précisé, mais mentionné « vêtements de protection appropriés avec marquage CE, incluant un numéro de contrôle à quatre chiffres ». • Utilisation : à porter lors de la manipulation de substances chimiques.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Les vapeurs peuvent former avec l’air un mélange explosif.  - Utiliser l’équipement de protection individuel requis.  - Utiliser une hotte aspirante (laboratoire).  - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  - Éviter de respirer les vapeurs.  - Éviter tout contact avec les yeux et la peau.  - Mesures de prévention des incendies (à prévoir avant d’ouvrir l’emballage).  - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.  - Ne pas jeter les résidus à l’égout.  - Recueillir le produit répandu.  - Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.  - Fournir une douche oculaire et marquer clairement leur emplacement.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Température de stockage recommandée : 15 – 25 °C - Classe de stockage : 3 - Conservation :   - Conserver le récipient bien fermé.   - Stocker dans un endroit bien ventilé.   - Tenir à l’écart de toute source de chaleur (ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.   - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.   - Protéger du rayonnement solaire.  - Matériel adéquat pour récipients/installations :   - Verre   - Polyéthylène haute densité (HDPE)   - Acier inoxydable|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Réactif chimique à usage général |
