# actonetechniquevwr

date : 2023-12-21

language_code : fr

name : actonetechniquevwr

ph : 5-6

## euh_codes

EUH066

## expositions

code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

## h_codes

H225, H319, H336

## information

## p_codes

P210, P243, P280, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P403+P235

## precautions

code: P210 text: P210

code: P243 text: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P304+P340 text: EN CAS D’INHALATION:

code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

code: P312 text: P312

code: P403+P235 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

age : 2

## body

skin : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver immédiatement la zone contaminée à l’eau courante.

eyes : Rincer abondamment les yeux avec une douche oculaire ou de l’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer jusqu’à ce que l’irritation disparaisse.

ingestion : Rincer la bouche abondamment à l’eau. Si la victime est inconsciente ou présente des crampes, ne rien lui faire ingurgiter. Appeler un centre antipoison.

inhalation : Transporter la victime à l’air libre. La maintenir dans une position confortable pour respirer. La garder au chaud et au repos. En cas d’irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

## company

name : VWR International SAS

## fire

water : False

foam : False

powder : True

co2 : True

other : Sable sec, Azote

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : False

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : **Gants** • **Matériau** : caoutchouc butyl (pour contacts fréquents) ou **CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)** (pour contacts brèves). • **Épaisseur** : 0,75 mm (CR). • **Temps de pénétration** : < 30 min (CR). • **Modèles recommandés** : VWR 112‑2308 (CR).

eyes : **Lunettes / écrans faciaux** • **Normes** : DIN/EN 166 (lunettes avec protections sur les côtés). • **Modèle recommandé** : VWR 111‑0432.

respiratory : **Masques respiratoires / filtres** • **Type** : non précisé dans le texte, mais mentionné « appareil respiratoire autonome » pour les secouristes. • **Utilisation** : à porter lors de manipulations à découvert ou en présence de vapeurs.

hands : **Gants** • **Matériau** : caoutchouc butyl (pour contacts fréquents) ou **CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)** (pour contacts brèves). • **Épaisseur** : 0,75 mm (CR). • **Temps de pénétration** : < 30 min (CR). • **Modèles recommandés** : VWR 112‑2308 (CR).

clothing : **Vêtements de protection / combinaisons** • **Matériau** : non précisé, mais mentionné « vêtements de protection appropriés avec marquage CE, incluant un numéro de contrôle à quatre chiffres ». • **Utilisation** : à porter lors de la manipulation de substances chimiques.

## stability

stability : La substance est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard (température ambiante).

reaction : Formation de mélanges explosifs avec : • Agent oxydant fort • Chlore • Iode • Peroxyde

## state

state : liquide

form : -

## storage

safe_handling : - Les vapeurs peuvent former avec l’air un mélange explosif. - Utiliser l’équipement de protection individuel requis. - Utiliser une hotte aspirante (laboratoire). - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Éviter de respirer les vapeurs. - Éviter tout contact avec les yeux et la peau. - Mesures de prévention des incendies (à prévoir avant d’ouvrir l’emballage). - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne pas jeter les résidus à l’égout. - Recueillir le produit répandu. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. - Fournir une douche oculaire et marquer clairement leur emplacement.

safe_storage : - **Température de stockage recommandée** : 15 – 25 °C - **Classe de stockage** : 3 - **Conservation** : - Conserver le récipient bien fermé. - Stocker dans un endroit bien ventilé. - Tenir à l’écart de toute source de chaleur (ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - Protéger du rayonnement solaire.

- **Matériel adéquat pour récipients/installations** : - Verre - Polyéthylène haute densité (HDPE) - Acier inoxydable

specific_end_use : Réactif chimique à usage général

## transport

ADR : 3

RID : 3

ADN : pas disponible

IMDG : 3

IATA : 3

UN : 1090

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P210 : code: P210 text: P210

P243 : code: P243 text: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P304+P340 : code: P304+P340 text: EN CAS D’INHALATION:

P305+P351+P338 : code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 : code: P312 text: P312

P403+P235 : code: P403+P235 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P271, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405, P501

Actual Codes : P210, P243, P280, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P403+P235

Codes in both sets : P210, P243, P280, P312

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P233, P240, P241, P242, P261, P264, P271, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405, P501

#### missing_codes

P233, P240, P241, P242, P261, P264, P271, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405, P501

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Acétone

cas : 67-64-1

ec : 200-662-2

name : Acétone

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : strictly greater than 0.0 and strictly less than 0.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H319, H336

Actual Codes :

Codes in both sets :

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H225, H319, H336

WARNING : Added Missing Codes ['H225', 'H319', 'H336'] to Acétone

###### New codes are now

H225, H319, H336

#### missing_codes

H225, H319, H336

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 246.0

vle-mg-m3 : 594.0

vle-courte-ppm : 492.0

vle-courte-mg-m3 : 1187.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Acétone

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : FICHEOctobre 2018Fiche n°3 - AcétoneFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Acétone »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

url : https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[1-3, 26-28], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED