Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit ethanol99dnaturvwr
Company | VWR International Ltd.
Date | 2026-07-06
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.1

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit ethanol99dnaturvwr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : ethanol99dnaturvwr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit ethanol99dnaturvwr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | VWR International Ltd.
État physique | liquide
Forme | liquide visqueux
pH | Pas disponible
Usage | Utilisations identifiées pertinentes : réactif chimique général.
Date FDS | 2017-12-30

La FDS date du 2017-12-30. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer.

Transport :

- ADR : 3
- RID : 3
- ADN : n’est pas disponible
- IMDG : 3
- IATA : 3
- UN : 1170

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

peau : Lavez la zone touchée immédiatement à l’eau et au savon en abondance. Enlevez les vêtements contaminés et saturés immédiatement. Si des réactions cutanées surviennent, consultez un médecin.

yeux : Rincez immédiatement l’œil à grande eau pendant 10 à 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à retirer. Continuez à rincer. Consultez un ophtalmologiste et protégez l’œil non blessé.

ingestion : Si la personne est consciente, rincez-lui la bouche abondamment à l’eau. Ne provoquez pas de vomissements. Ne lui donnez rien à manger ni à boire. Cherchez immédiatement une assistance médicale.

inhalation : Appelez un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. Déplacez la victime à l’air frais. Gardez la personne au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquez la respiration artificielle.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Ethanol absolute

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :supérieur ou égal à 90,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

FICHENovembre 2019Fiche n°48 - ÉthanolFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« Éthanol »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 2-Propanol

Identification

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

Concentration :de 0,5 à 2,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

FICHEJanvier 2021Fiche n°66 - Propan-2-olFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« Propan-2-ol »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Methyl ethyl ketone

Identification

- N° CAS : 78-93-3
- N° EINECS : 201-159-0

Concentration :de 0,5 à 2,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 600.0 - VLE-15min (ppm) : 300.0 - VLE-15min (mg/m³) : 900.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

FICHE2020Fiche n°14 - Butanone ou MéthyléthylcétoneFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« Butanone ou Méthyléthylcétone »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6, 9, 10, 21-23]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants – contact manuel à court terme : Matériau : caoutchouc nitrile (NBR), Épaisseur : non spécifiée, Temps de percée (temps de port maximal) : 240-480 min. Produit recommandé : VWR 112-3717 / VWR 112-1381. Gants – contact manuel à long terme : Matériau : caoutchouc nitrile (NBR), Épaisseur : 0,425 mm, Temps de percée (temps de port maximal) : > 480 min. Produit recommandé : VWR 112-0971.
Yeux | Protection des yeux/du visage : Lunettes avec protection latérale, Normes DIN‑/EN : DIN EN 166. Produit recommandé : VWR 111-0432.
Peau | Gants – contact manuel de courte durée : Matériau : caoutchouc nitrile (NBR), Épaisseur : non spécifiée, Temps de percée (temps de port maximal) : 240-480 min. Produit recommandé : VWR 112-3717 / VWR 112-1381. Gants – contact manuel de longue durée : Matériau : caoutchouc nitrile (NBR), Épaisseur : 0,425 mm, Temps de percée (temps de port maximal) : > 480 min. Produit recommandé : VWR 112-0971.
Système respiratoire | Protection respiratoire : Type : Masques faciaux complets, demi-masques ou masques quart de visage, Normes DIN/EN : DIN EN 136/140. Matière : ABEK2P3. Produits recommandés : VWR 111-0206 (masque) / VWR 111-0059 (filtre).
Corps | Vêtements de protection : vêtements de protection portant l’étiquette CE, y compris les quatre chiffres de contrôle (aucune matière ou épaisseur spécifique n’est indiquée). Produit recommandé : -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Tous les processus de travail doivent être conçus de manière à ce que l’exposition par inhalation, le contact cutané et le contact oculaire soit maintenue aussi basse que possible. Utilisez une hotte aspirante (laboratoire). Si la substance est manipulée à découvert, prévoyez une ventilation locale par aspiration. Si la ventilation locale par aspiration n’est pas possible ou insuffisante, toute la zone de travail doit être ventilée par des moyens techniques.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Gardez le récipient bien fermé. - Conserver dans un endroit bien ventilé. - Ne conserver que dans l’emballage d’origine.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisations identifiées pertinentes : réactif chimique général.