```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit ethanolabsolu20821vwr |
| Company | VWR International Ltd. |
| Date    | 2026-07-06 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.1 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **ethanolabsolu20821vwr**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : ethanolabsolu20821vwr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **ethanolabsolu20821vwr**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | VWR International Ltd. |
| État physique     | liquide              |
| Forme            | Please provide the text you would like me to translate into French.               |
| pH                |  7     |
| Usage             | Utilisation prévue : Réactif chimique général.          |
| Date FDS          | 2017-12-24    |

<br>
La FDS date du 2017-12-24. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquides et vapeurs très inflammables. 

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux. 



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210 

  - <span class="chip chip-p">P243</span> Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. 

  - <span class="chip chip-p">P403+P235</span> Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir au frais. 


**Transport** :

  - ADR : 3
  - RID : 3
  - ADN : n'est pas disponible 
  - IMDG : 3
  - IATA : 3
  - UN : 1170


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


peau  : • Après contact avec la peau, laver immédiatement abondamment à l'eau et au savon.
• Enlever les vêtements contaminés et saturés immédiatement.
• En cas de réactions cutanées, consulter un médecin. 

yeux  : • Rincez immédiatement abondamment à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
• Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à retirer.
• Continuez à rincer.
• Consultez un ophtalmologiste et protégez l'œil non blessé.

ingestion  : • Si avalé accidentellement, rincez la bouche abondamment à l'eau (uniquement si la personne est consciente).
• Obtenez immédiatement une assistance médicale.
• NE provoquez PAS de vomissements.
• Ne donnez rien à manger ni à boire. 

inhalation : • Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
• Sortez la victime à l'air frais et gardez-la au chaud et au repos.
• Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, administrez une respiration artificielle. 


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Ethanol absolute

**Identification**  

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :de 0,0 à 0,0 

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquides et vapeurs très inflammables. 

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0|

#### Propriétés



[FICHENovembre 2019Fiche n°48 - ÉthanolFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Éthanol »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Portez des gants en nitrile (NBR) avec les temps de percée spécifiés et les articles recommandés pour les contacts manuels courts et longs. • Épaisseur : non spécifiée<br>• Temps de percée (temps de port maximal) : 240-480 min<br>• Articles de gants recommandés : VWR 112-3717 / 112-1381 • Épaisseur : 0,425 mm<br>• Temps de percée (temps de port maximal) : > 480 min<br>• Articles de gants recommandés : VWR 112-0971 |
| Yeux                 | Utilisez des lunettes de protection conformes à la norme DIN-EN 166 avec protection latérale (VWR 111-0432). • Lunettes de protection avec protection latérale, norme DIN-EN 166<br>• Recommandation : VWR 111-0432 |
| Peau                 | Portez des gants en nitrile (NBR) avec les temps de percée spécifiés et les articles recommandés pour les contacts manuels courts et longs. • Épaisseur : non spécifiée<br>• Temps de percée (temps de port maximal) : 240-480 min<br>• Articles de gants recommandés : VWR 112-3717 / 112-1381 • Épaisseur : 0,425 mm<br>• Temps de percée (temps de port maximal) : > 480 min<br>• Articles de gants recommandés : VWR 112-0971 |
| Système respiratoire | Si un aérosol ou une brume est généré, utilisez un masque facial complet, demi-masque ou quart de masque (DIN EN 136/140) avec du matériau filtrant ABEK2P3 (VWR 111-0206). • Masques faciaux complets, masques faciaux demi ou masques faciaux quart (DIN EN 136/140)<br>• Recommandation : VWR 111-0206 |
| Corps                | Portez des vêtements de protection portant une étiquette CE avec les quatre chiffres de contrôle ; le matériau ou l'épaisseur spécifiques ne sont pas détaillés. • Doit avoir une étiquette CE incluant les quatre chiffres de contrôle. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions pour une manipulation sûre  1. Précautions générales de processus de travail    - Concevez les processus de travail de manière à minimiser autant que possible l'inhalation, le contact avec la peau et le contact avec les yeux.    - Tenez-vous éloigné des sources d'ignition : pas de fumée, pas de flammes ouvertes, pas d'étincelles, pas de surfaces chaudes.    - Prenez des mesures préventives contre les décharges électrostatiques.    - Protéger de l'humidité.  2. Équipements de protection individuelle (EPI)    - Vêtements de protection: porter des vêtements de protection adaptés portant l'étiquette CE, y compris les quatre chiffres de contrôle.    - Protection des yeux/du visage: lunettes avec protection latérale (DIN EN 166).    - Protection de la peau:      - Pour un contact manuel à court terme : gants en caoutchouc nitrile (NBR), temps de percée 240-480 min, articles recommandés VWR 112-3717 / 112-1381.      - Pour un contact manuel prolongé : gants NBR, épaisseur 0,425 mm, temps de percée > 480 min, article recommandé VWR 112-0971.    - Protection respiratoire (en cas de formation d'aérosols ou de brouillard) : masques faciaux complets, demi-masques ou quarts de masque (DIN EN 136/140), recommandation VWR 111-0206, matériau adapté ABEK2P3 (VWR 111-0059).  3. Contrôles techniques    - Utiliser une ventilation locale par aspiration lors de la manipulation à découvert.  4. Autres mesures de sécurité    - Fournir une douche oculaire et indiquer clairement son emplacement.    - Se laver les mains avant les pauses et après le travail.    - Éviter tout contact avec la peau et les yeux ; ne pas manger, boire ni fumer pendant la manipulation.    |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions pour un stockage sûr (y compris les incompatibilités) - Température de stockage recommandée : 15 à 25 °C - Classe de stockage : 3 - Manipulation des conteneurs : Garder le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. - Emplacement : Ranger loin des matières combustibles.  Incompatibilités : Aucune incompatibilité spécifique n’est mentionnée dans le document. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Utilisation prévue : Réactif chimique général.  |
