```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit methanolvwr20847 |
| Company | VWR International Ltd. |
| Date    | 2026-07-06 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.1 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **methanolvwr20847**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : methanolvwr20847

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **methanolvwr20847**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | VWR International Ltd. |
| État physique     | liquide              |
| Forme            | liquide               |
| pH                |  7     |
| Usage             | Utilisations identifiées pertinentes : réactif chimique général.          |
| Date FDS          | 2022-08-24    |

<br>
La FDS date du 2022-08-24. Elle a donc 3 an(s).
La FDS ayant plus de 3 ans, il est _recommandé_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Substance Ethanol should be classified H225 according to the latest ECHA harmonised classifications  
- Substance Ethanol should be classified H301 according to the latest ECHA harmonised classifications  
- Substance Ethanol should be classified H311 according to the latest ECHA harmonised classifications  
- Substance Ethanol should be classified H331 according to the latest ECHA harmonised classifications  
- Substance Ethanol should be classified H370** according to the latest ECHA harmonised classifications


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>



<span class="sgh-picto">![Toxicité aiguë](templates/SGH06.png){width=2cm}<br>Toxicité aiguë</span>

<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquides et vapeurs très inflammables. 

  - <span class="chip chip-h">H301</span> Toxique en cas d'ingestion. 

  - <span class="chip chip-h">H311</span> Toxique par contact cutané. 

  - <span class="chip chip-h">H331</span> Toxique par inhalation. 

  - <span class="chip chip-h">H370</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes. 



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210 

  - <span class="chip chip-p">P243</span> Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 

  - <span class="chip chip-p">P302+P352</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 

  - <span class="chip chip-p">P304+P340</span> EN CAS D'INHALATION : 

  - <span class="chip chip-p">P308+P310</span> En cas d'exposition prouvée ou suspectée : 


**Transport** :

  - ADR : 3 (6,1) 
  - RID : 3 (6,1) 
  - ADN : Please provide the text you would like me to translate into French. 
  - IMDG : 3 (6,1) 
  - IATA : 3 (6,1) 
  - UN : 1230


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


peau  : Contact cutané
• Lavez la zone touchée immédiatement à l'eau et au savon en abondance.
• Retirez les vêtements contaminés et saturés immédiatement.
• En cas de réactions cutanées, consultez un médecin. 

yeux  : Contact visuel
• Rincez immédiatement l'œil(les yeux) abondamment à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
• Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à retirer.
• Continuez le rinçage et consultez un ophtalmologiste ; protégez l’œil non blessé. 



ingestion  : Ingestion
• Appelez immédiatement un centre antipoison/un médecin.
• Ne provoquez pas de vomissements.
• Rincez abondamment la bouche à l'eau.
• Ne donnez rien à manger ni à boire. 

inhalation : Inhalation
• Appelez immédiatement un centre antipoison/un médecin.
• Déplacez la personne à l'air frais et gardez-la au chaud et au repos.
• Si la respiration est irrégulière ou s'arrête, pratiquez la respiration artificielle. 


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Methanol AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS Analytical Reagent

**Identification**  

- N° CAS : 67-66-1
- N° EINECS : None

**Concentration** :de 3,0 à 10,0 

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H370</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes. 

  - <span class="chip chip-h">H371</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Ethanol

**Identification**  

- N° CAS : 67-56-1
- N° EINECS : 200-659-6

**Concentration** :de 0,0 à 0,0 

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquides et vapeurs très inflammables. 

  - <span class="chip chip-h">H301</span> Toxique en cas d'ingestion. 

  - <span class="chip chip-h">H311</span> Toxique par contact cutané. 

  - <span class="chip chip-h">H331</span> Toxique par inhalation. 

  - <span class="chip chip-h">H370**</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 266.0 - VLE-15min (ppm) : 250.0 - VLE-15min (mg/m³) : 333.0|

#### Propriétés



[FICHEFévrier 2018Fiche n°5 - MéthanolFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Méthanol »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-4, 7, 8]](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_5&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants – contact manuel à court terme | Caoutchouc nitrile (NBR) | Épaisseur : 0,38 mm. Temps de percée : non spécifié. Modèle recommandé : VWR 112-1381.  Gants – contact manuel à long terme | Caoutchouc butyl (butyl caoutchouc) | Épaisseur : 0,30 mm. Temps de percée : > 480 min. Modèle recommandé : VWR 112-3779. |
| Yeux                 | Protection des yeux/du visage | Lunettes avec protection latérale | Doit être conforme à la norme DIN-EN 166. Modèle recommandé : VWR 111-0432. |
| Peau                 | Please provide the text you would like me to translate into French. |
| Système respiratoire | Protection respiratoire | Masques complets, demi-masques ou masques quart de visage (DIN EN 136/140) | Obligatoire en cas de formation d'aérosols ou de brouillard. Modèle recommandé : VWR 111‑0206. Matière filtrante : AXP3 (modèle recommandé : VWR 111‑8932). |
| Corps                | Vêtements de protection | Vêtements portant l'étiquetage CE avec les quatre chiffres de contrôle | Doivent être portés lors de la manipulation du produit chimique. Aucune information supplémentaire sur le matériau ou l'épaisseur n'est fournie dans le document. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Évitez l'inhalation du produit. - Évitez tout contact avec les yeux et la peau. - Portez des gants de protection, des vêtements de protection et une protection des yeux/du visage. - Utilisez une hotte aspirante (laboratoire). - Si le produit est manipulé à découvert, prévoyez une ventilation locale par aspiration. - Si la ventilation locale par aspiration n'est pas possible ou insuffisante, ventilez tout l'espace de travail par des moyens techniques. - Tenez éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ouvertes et autres sources d'ignition ; interdit de fumer. - Prenez des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - Utilisez les mesures habituelles de prévention des incendies. - En raison du risque d'explosion, empêchez les fuites de vapeurs dans les caves, les conduits de fumée et les fossés. - Lavez-vous les mains avant les pauses et après le travail. - Évitez tout contact avec les yeux et la peau ; ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lors de l'utilisation. - Prévoyez une douche oculaire et indiquez clairement son emplacement.    |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Température de stockage recommandée : 15 – 25 °C - Classe de stockage : 3 - Garder le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. - Garder au frais et protéger de la lumière du soleil. - Ranger dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. - Tenir éloigné des matières combustibles. - Mises à la terre et liaisons équipotentielles du récipient et de l'équipement de réception. - Assurer une ventilation adéquate.   |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Utilisations identifiées pertinentes : réactif chimique général.  |
