```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit binzel-sprayanti-adherentbwok |
| Company | Alexander BINZEL Schweißtechnik GmbH & Co.KG |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **binzel-sprayanti-adherentbwok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : binzel-sprayanti-adherentbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **binzel-sprayanti-adherentbwok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Alexander BINZEL Schweißtechnik GmbH & Co.KG |
| État physique     | l’article             |
| Forme            | aérosol (une pulvérisation liquide)              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Seulement pour les utilisateurs professionnels.         |
| Date FDS          | 2017-11-06    |

<br>
La FDS date du 2017-11-06. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>







</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H222</span> Aérosol extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H229</span> Pressurised container: May burst if heated



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P211</span> Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

  - <span class="chip chip-p">P251</span> P251

  - <span class="chip chip-p">P261</span> Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P410+P412</span> Protéger du rayonnement solaire.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : Classe 2 5F Gaz
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 2.1
  - IATA : Classe 2.1
  - UN : UN 1950


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Laver immédiatement à l’eau et au savon.
• Bien rincer.

eyes : • Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante en écartant bien les paupières.
• Si les troubles persistent, consulter un médecin.
• Protéger l’œil intact.

ingestion : • Si les troubles persistent, consulter un médecin.

inhalation : • Donner de l’air frais.
• Consulter un médecin en cas de troubles.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Butane

**Identification**  

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Propane

**Identification**  

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Isobutane

**Identification**  

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : 200-857-2

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Butadiène

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 203-450-8

**Concentration** :greater or equal to 0.1

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Matériau : butylcaoutchouc (butyl rubber). • Épaisseur recommandée : ≥ 0,5 mm. • Temps de pénétration : selon la norme EN 374, section III, la durée maximale de port recommandée est 50 % du temps de pénétration. • Protection contre les éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile, épaisseur ≥ 0,1 mm, temps de pénétration < 10 min.|
| Yeux                 | Lunettes / écrans faciaux • Type : lunettes de protection hermétiques. • Classification : EN 166 (protection du visage).|
| Peau                 | Gants • Matériau : butylcaoutchouc (butyl rubber). • Épaisseur recommandée : ≥ 0,5 mm. • Temps de pénétration : selon la norme EN 374, section III, la durée maximale de port recommandée est 50 % du temps de pénétration. • Protection contre les éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile, épaisseur ≥ 0,1 mm, temps de pénétration < 10 min.|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Filtre : A/P2 (filtre à gaz et filtre combiné selon la norme EN 141). • Utilisation : protection respiratoire n’est pas nécessaire si la ventilation est suffisante ; sinon, un appareil de protection respiratoire avec filtre A/P2 doit être utilisé.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Type : vêtements de travail protecteurs, vêtements de protection étanches.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés. - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Tenir à l'abri des sources d'inflammation – ne pas fumer.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver uniquement dans le fût d’origine. - Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression. - Ne pas stocker avec les aliments. - Protéger contre le gel. - Stocker au sec. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. - Température de stockage recommandée : 10 – 30 °C.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Seulement pour les utilisateurs professionnels. |
