Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit binzel-sprayanti-adherentbwok
Company | Alexander BINZEL Schweißtechnik GmbH & Co.KG
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit binzel-sprayanti-adherentbwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : binzel-sprayanti-adherentbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit binzel-sprayanti-adherentbwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Alexander BINZEL Schweißtechnik GmbH & Co.KG
État physique | l’article
Forme | aérosol (une pulvérisation liquide)
pH | Non disponible
Usage | Seulement pour les utilisateurs professionnels.
Date FDS | 2017-11-06

La FDS date du 2017-11-06. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : Classe 2 5F Gaz
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : Classe 2.1
- IATA : Classe 2.1
- UN : UN 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Laver immédiatement à l’eau et au savon. • Bien rincer.

eyes : • Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante en écartant bien les paupières. • Si les troubles persistent, consulter un médecin. • Protéger l’œil intact.

ingestion : • Si les troubles persistent, consulter un médecin.

inhalation : • Donner de l’air frais. • Consulter un médecin en cas de troubles.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :Unbounded range

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Propane

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :Unbounded range

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Isobutane

Identification

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : 200-857-2

Concentration :Unbounded range

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Butadiène

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 203-450-8

Concentration :greater or equal to 0.1

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau : butylcaoutchouc (butyl rubber). • Épaisseur recommandée : ≥ 0,5 mm. • Temps de pénétration : selon la norme EN 374, section III, la durée maximale de port recommandée est 50 % du temps de pénétration. • Protection contre les éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile, épaisseur ≥ 0,1 mm, temps de pénétration < 10 min.
Yeux | Lunettes / écrans faciaux • Type : lunettes de protection hermétiques. • Classification : EN 166 (protection du visage).
Peau | Gants • Matériau : butylcaoutchouc (butyl rubber). • Épaisseur recommandée : ≥ 0,5 mm. • Temps de pénétration : selon la norme EN 374, section III, la durée maximale de port recommandée est 50 % du temps de pénétration. • Protection contre les éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile, épaisseur ≥ 0,1 mm, temps de pénétration < 10 min.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Filtre : A/P2 (filtre à gaz et filtre combiné selon la norme EN 141). • Utilisation : protection respiratoire n’est pas nécessaire si la ventilation est suffisante ; sinon, un appareil de protection respiratoire avec filtre A/P2 doit être utilisé.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Type : vêtements de travail protecteurs, vêtements de protection étanches.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés. - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Tenir à l’abri des sources d’inflammation – ne pas fumer.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver uniquement dans le fût d’origine. - Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression. - Ne pas stocker avec les aliments. - Protéger contre le gel. - Stocker au sec. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. - Température de stockage recommandée : 10 – 30 °C.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Seulement pour les utilisateurs professionnels.