Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit ca10cwat-grez-hainok
Company | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit ca10cwat-grez-hainok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : ca10cwat-grez-hainok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit ca10cwat-grez-hainok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
État physique | liquide
Forme | -
pH | 1,5
Usage | Détargent sanitaire
Date FDS | 2014-04-28

La FDS date du 2014-04-28. Elle a donc 11 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314.
- La substance ca10cwat-grez-hainok devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : 8 (Matières corrosives)
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : 8 (Matières corrosives)
- IATA : 8 (Matières corrosives)
- UN : UN3264

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon, puis bien rincer. Retirer immédiatement les vêtements contaminés.

eyes : Laver les yeux avec de l’eau en écartant les paupières pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin après le lavage.

ingestion : Rincer la bouche, puis boire abondamment de l’eau. Faire boire de l’eau en abondance et donner de l’air frais. Consulter immédiatement un médecin.

inhalation : Donner de l’air frais. En cas d’inconscience, coucher la personne en position latérale stable et la transporter en sécurité. Consulter immédiatement un médecin si des troubles persistent.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 acide citrique monohydraté

Identification

- N° CAS : 5949-29-1
- N° EINECS : 201-069-1

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 acide méthanesulfonique

Identification

- N° CAS : 75-75-2
- N° EINECS : 200-898-6

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 ethoxylate d’alcool gras

Identification

- N° CAS : 69011-36-5
- N° EINECS : 931-138-8

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

Identification

- N° CAS : 112-34-5
- N° EINECS : 203-961-6

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 10.0 - VLE-8h (mg/m³) : 67.5 - VLE-15min (ppm) : 15.0 - VLE-15min (mg/m³) : 101.2

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°254 - 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol et son acétate

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 5-7, 14-16]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 acide phosphorique

Identification

- N° CAS : 7664-38-2
- N° EINECS : 231-633-2

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 1.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°37 - Acide phosphorique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3, 4]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Matériau : caoutchouc de butyle (pour contact permanent) ou caoutchouc nitrile (pour protection contre les éclaboussures). • Épaisseur : 0,7 mm pour le caoutchouc de butyle, 0,4 mm pour le caoutchouc nitrile. • Temps de pénétration : 480 min pour le caoutchouc de butyle (contact permanent), 30 min pour le caoutchouc nitrile (protection contre éclaboussures).
Yeux | Lunettes de protection hermétiques.
Peau | -
Système respiratoire | Filtre respirateur. En cas d’exposition intense ou durable : appareil de respiration indépendant de l’air ambiant. Pas de protection respiratoire nécessaire si la pièce dispose d’une bonne ventilation.
Corps | Tablier, bottes.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Éviter le dégagement d’aérosols. - Préventions des incendies et des explosions : aucune mesure particulière n’est requise.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr: - Aucune exigence particulière concernant les lieux et les conteneurs de stockage. - Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Détargent sanitaire