```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit ca30cwat-grez-hain-bwok |
| Company | Alfred Kührer GmbH & Co. KG |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **ca30cwat-grez-hain-bwok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : ca30cwat-grez-hain-bwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **ca30cwat-grez-hain-bwok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Alfred Kührer GmbH & Co. KG |
| État physique     | Liquide (fluide)              |
| Forme            | Fluide               |
| pH                |  7,4     |
| Usage             | Utilisation prévue : nettoyage des surfaces.          |
| Date FDS          | 2017-09-14    |

<br>
La FDS date du 2017-09-14. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">






<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Il provoque une irritation cutanée. 

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux. 



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P264</span> Se laver… soigneusement après manipulation. 

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 

  - <span class="chip chip-p">P302+P352</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. 

  - <span class="chip chip-p">P332+P313</span> En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. 

  - <span class="chip chip-p">P337+P313</span> Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 


**Transport** :

  - ADR : Please provide the text you would like me to translate into French. 
  - RID : Please provide the text you would like me to translate into French. 
  - ADN : Please provide the text you would like me to translate into French. 
  - IMDG : Please provide the text you would like me to translate into French. 
  - IATA : Please provide the text you would like me to translate into French. 
  - UN : Please provide the text you would like me to translate into French. 


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


peau  : Rincez la zone touchée à l'eau tiède. 

yeux  : Rincez l'œil ouvert pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. 

ingestion  : Rincez la bouche puis buvez beaucoup d'eau ; si les symptômes persistent, consultez un médecin. 

inhalation : Fournir de l'air frais ; consulter un médecin si des symptômes apparaissent. 


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 1-methoxypropan-2-ol

**Identification**  

- N° CAS : 107-98-2
- N° EINECS : None

**Concentration** :De 5,0 à 10,0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquides et vapeurs inflammables. 

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 184.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 369.0|

#### Propriétés



[Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1, 2, 14]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=bibliographieAuteurs)



### propan-2-ol

**Identification**  

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : None

**Concentration** :de 1,0 à 5,0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquides et vapeurs très inflammables. 

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux. 

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0|

#### Propriétés



[Fiche n°66 - Propan-2-ol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[16-18]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=bibliographieAuteurs)



### Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compounds with triethanolamine

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 939-464-2

**Concentration** :de 1,0 à 2,5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. 

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Cause de graves lésions oculaires. 

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Harmful to aquatic organisms, it causes long-term adverse effects. 



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants – contact permanent : • Matériau : caoutchouc de butyl (BR) <br>• Épaisseur : 0,7 mm <br>• Temps de percée : 480 min  Gants – protection contre les éclaboussures : • Matériau : caoutchouc nitrile <br>• Épaisseur : 0,4 mm <br>• Temps de percée : 30 min |
| Yeux                 | Protection des yeux : • Des lunettes de sécurité bien ajustées |
| Peau                 | Gants – contact permanent : • Matériau : caoutchouc de butyl (BR) <br>• Épaisseur : 0,7 mm <br>• Temps de percée : 480 min  Gants – protection contre les éclaboussures : • Matériau : caoutchouc nitrile <br>• Épaisseur : 0,4 mm <br>• Temps de percée : 30 min |
| Système respiratoire | Protection respiratoire : • Exposition brève / faible pollution : utiliser un dispositif de filtration respiratoire (par exemple, une cartouche filtrante). <br>• Exposition intensive ou plus longue : utiliser un appareil de protection respiratoire autonome (par exemple, un appareil respiratoire à air comprimé). <br>• Non requis si la pièce est bien ventilée. |
| Corps                | Aucun vêtement de protection supplémentaire ni combinaison n'est spécifié dans le document pour la manipulation du produit. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Assurez une bonne ventilation/évacuation sur le lieu de travail. - Prévenez la formation d'aérosols. - Évitez tout contact avec les yeux et la peau. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Aucune exigence spéciale pour les locaux de stockage ou les récipients. - Conserver le produit à l'abri des agents oxydants. - Tenir le produit éloigné des aliments, boissons et aliments pour animaux. - Aucune autre incompatibilité n'est mentionnée. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Utilisation prévue : nettoyage des surfaces.  |
