Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit caldic-calflockp-18nivelles-bdnok
Company | Caldic Belgium n.v.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit caldic-calflockp-18nivelles-bdnok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : caldic-calflockp-18nivelles-bdnok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit caldic-calflockp-18nivelles-bdnok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Caldic Belgium n.v.
État physique | liquide
Forme | Liquide
pH | 1
Usage | Traitement de l’eau.
Date FDS | 2015-11-04

La FDS date du 2015-11-04. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314.
- La substance caldic-calflockp-18nivelles-bdnok devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P234 Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

- P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en … avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Transport :

- ADR : 8
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : 8
- IATA : 8
- UN : UN 3264

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement à l’eau et au savon. Bien rincer. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante, en écartant bien les paupières. Consulter un médecin.

ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau froide. Ne pas faire vomir. Demander d’urgence une assistance médicale.

inhalation : Donner de l’air frais. Consulter un médecin en cas de troubles. En cas d’inconscience, coucher la personne et la transporter en position latérale stable.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Eau distillée

Identification

- N° CAS : 7732-18-5
- N° EINECS : 231-791-2

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Polyaluminiumchloride

Identification

- N° CAS : 1327-41-9
- N° EINECS : 215-477-2

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Matériau : néoprène ou PVC (selon EN 374). • Épaisseur : non précisée dans le document, mais doit être conforme à la norme EN 374 section 3 (taux 6). • Temps de pénétration : au moins 480 minutes (8 heures) pour le mélange de produits chimiques mentionné.
Yeux | Protection des yeux • Lunettes de protection hermétiques conformes à EN 166.
Peau | Gants de protection • Matériau : néoprène ou PVC (selon EN 374). • Épaisseur : non précisée dans le document, mais doit être conforme à la norme EN 374 section 3 (taux 6). • Temps de pénétration : au moins 480 minutes (8 heures) pour le mélange de produits chimiques mentionné.
Système respiratoire | Protection respiratoire • Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d’aérosol ou de brouillard. • Filtre : P2 (filtre à particules).
Corps | Protection du corps • Vêtements de travail protecteurs (combinaisons) • Bottes

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Tenir les récipients hermétiquement fermés. - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr (RUBRIQUE 7 : Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités) - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : aucune exigence particulière. - Indications concernant le stockage commun : ne pas stocker avec des alcalis (lessives). - Autres indications sur les conditions de stockage : - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés. - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. - Conserver les emballages dans un lieu bien aéré. - Température maximale de stockage : 30 °C. - Température minimale de stockage : 0 °C. Incompatibilités : - Bases fortes - Métaux - Chlorites - Fer (Fe) - Sulfite (Sulfiet)
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Traitement de l’eau.