```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit caldic-calflockp-18nivelles-bdnok |
| Company | Caldic Belgium n.v. |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **caldic-calflockp-18nivelles-bdnok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : caldic-calflockp-18nivelles-bdnok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **caldic-calflockp-18nivelles-bdnok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Caldic Belgium n.v. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | Liquide              |
| pH                |  1     |
| Usage             | Traitement de l'eau.         |
| Date FDS          | 2015-11-04    |

<br>
La FDS date du 2015-11-04. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314.  
- La substance caldic-calflockp-18nivelles-bdnok devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>




</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P234</span> Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P390</span> Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

  - <span class="chip chip-p">P406</span> Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : pas disponible
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : UN 3264


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement à l’eau et au savon.
Bien rincer.
En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante, en écartant bien les paupières.
Consulter un médecin.

ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau froide.
Ne pas faire vomir.
Demander d’urgence une assistance médicale.

inhalation : Donner de l’air frais.
Consulter un médecin en cas de troubles.
En cas d’inconscience, coucher la personne et la transporter en position latérale stable.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Eau distillée

**Identification**  

- N° CAS : 7732-18-5
- N° EINECS : 231-791-2

**Concentration** :from 50.0 to 100.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Polyaluminiumchloride

**Identification**  

- N° CAS : 1327-41-9
- N° EINECS : 215-477-2

**Concentration** :from 25.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Matériau : néoprène ou PVC (selon EN 374). • Épaisseur : non précisée dans le document, mais doit être conforme à la norme EN 374 section 3 (taux 6). • Temps de pénétration : au moins 480 minutes (8 heures) pour le mélange de produits chimiques mentionné.|
| Yeux                 | Protection des yeux • Lunettes de protection hermétiques conformes à EN 166.|
| Peau                 | Gants de protection • Matériau : néoprène ou PVC (selon EN 374). • Épaisseur : non précisée dans le document, mais doit être conforme à la norme EN 374 section 3 (taux 6). • Temps de pénétration : au moins 480 minutes (8 heures) pour le mélange de produits chimiques mentionné.|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d’aérosol ou de brouillard. • Filtre : P2 (filtre à particules).|
| Corps                | Protection du corps • Vêtements de travail protecteurs (combinaisons) • Bottes|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Tenir les récipients hermétiquement fermés. - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr (RUBRIQUE 7 : Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités)  - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : aucune exigence particulière. - Indications concernant le stockage commun : ne pas stocker avec des alcalis (lessives). - Autres indications sur les conditions de stockage :    - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés. - Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. - Conserver les emballages dans un lieu bien aéré. - Température maximale de stockage : 30 °C. - Température minimale de stockage : 0 °C.  Incompatibilités :  - Bases fortes - Métaux - Chlorites - Fer (Fe) - Sulfite (Sulfiet)|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Traitement de l'eau. |
