```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit campingazc206cv2720cv300cv360cv470bwok |
| Company | Camping Gaz (Schweiz) AG |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **campingazc206cv2720cv300cv360cv470bwok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : campingazc206cv2720cv300cv360cv470bwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **campingazc206cv2720cv300cv360cv470bwok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Camping Gaz (Schweiz) AG |
| État physique     | gaz             |
| Forme            | -              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Combustible         |
| Date FDS          | 2017-03-09    |

<br>
La FDS date du 2017-03-09. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance butane devrait être classée H220 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance isobutane devrait être classée H220 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance propane devrait être classée H220 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>







</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P377</span> P377

  - <span class="chip chip-p">P403</span> Stocker dans un endroit bien ventilé.


**Transport** :

  - ADR : 2.1
  - RID : 2.1
  - ADN : -
  - IMDG : 2.1
  - IATA : 2.1
  - UN : 2037


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • En cas de gelures, laver abondamment à l’eau sans retirer les vêtements.

eyes : • Rincer aussitôt et abondamment l’œil, en protégeant l’autre œil non atteint.
• Assurer un traitement médical.

ingestion : *Aucune information disponible.*

inhalation : • Transporter la personne vers un endroit aéré et la faire étendre.
• Assurer un apport d’air frais.
• En cas de malaise, conduire le malade auprès d’un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole Gaz de pétrole

**Identification**  

- N° CAS : 68512-91-4
- N° EINECS : 270-990-9

**Concentration** :from 100.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### butane

**Identification**  

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### isobutane

**Identification**  

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### propane

**Identification**  

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | -|
| Yeux                 | -|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | -|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Même après usage, ne pas ouvrir ni brûler brusquement.   - Prévoir un dispositif d’aspiration au niveau du sol pour les locaux fermés.   - Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.   - Éviter les chocs, frottements et décharges électrostatiques ; risque d’inflammation !   - Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.   - Assurer une bonne aération des locaux.   - Éviter l’exposition – Avant l’emploi, lire les indications spécifiques.   - Éviter d’inspirer les gazes.   - Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.   - Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.   - Conserver à l’écart de toute source d’ignition – ne pas fumer.   - Le récipient est sous pression ; mettre à l’abri du rayonnement solaire, la température ne doit pas être supérieure à 50 °C.   - Les vapeurs peuvent en présence d’air former un mélange explosible.   - Éviter les sources de chaleur.   - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.   - Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.   - Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités - Conserver hors de la portée des enfants.   - Prévoir la ventilation des récipients.   - Aire de stockage dotée d'une bonne aération.   - Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.   - Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Combustible |
