```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit candicar-antigellaveglace-20c |
| Company | Candicar Europe S.A. |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **candicar-antigellaveglace-20c**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : candicar-antigellaveglace-20c

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **candicar-antigellaveglace-20c**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Candicar Europe S.A. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | fluide              |
| pH                |  7.00     |
| Usage             | Produit pour l'automobile.         |
| Date FDS          | 2020-02-27    |

<br>
La FDS date du 2020-02-27. Elle a donc 6 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P103</span> Lire l’étiquette avant utilisation.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P264</span> Se laver … soigneusement après manipulation.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P337+P313</span> Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

  - <span class="chip chip-p">P403+P235</span> Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : Classe 3
  - RID : Classe 3
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 3
  - IATA : Classe 3
  - UN : 1993


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : – Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
– Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon (ou un nettoyant connu).

eyes : – Rincer abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
– Si une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle apparaît, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : – Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée) : rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin.
– Ne pas faire vomir.
– Garder le patient au repos et consulter un médecin en montrant l’étiquette.
– En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier.

inhalation : – Pas de mesures spécifiques indiquées dans le document.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### ETHYL ALCOHOL

**Identification**  

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

**Concentration** :from 50.0 to 81.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0|

#### Propriétés



[Fiche n°48 - Éthanol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=bibliographieAuteurs)



### PROPAN-2-OL

**Identification**  

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

**Concentration** :from 10.0 to 19.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0|

#### Propriétés



[Fiche n°66 - Propan-2-ol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[16-18]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR). Norme : NF EN 374 (gants imperméables). Épaisseur : non précisée dans le document (seule la conformité à la norme NF EN 374 est mentionnée). Durée d'utilisation : non précisée, mais la sélection doit tenir compte de la durée d'utilisation au poste de travail.|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage • Lunettes de protection à protection latérale conforme à la norme NF EN 166. Protection oculaire conque contre les projections de liquide. Écran facial (visière) à utiliser en cas de danger accru. Port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. Recommandation pour porteurs de lentilles de contact : utiliser des verres correcteurs lors des travaux exposés à des vapeurs irritantes.|
| Peau                 | Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR). Norme : NF EN 374 (gants imperméables). Épaisseur : non précisée dans le document (seule la conformité à la norme NF EN 374 est mentionnée). Durée d'utilisation : non précisée, mais la sélection doit tenir compte de la durée d'utilisation au poste de travail.|
| Système respiratoire | -|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Se laver les mains après chaque utilisation.   - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.   - Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.   - Manipuler dans des zones bien ventilées.   - Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle.   - Éviter l’accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.   - Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements.   - Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau non‑conducteur.   - Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un équipement électrique protégé.   - Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues.   - Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.   - Ne pas fumer.   - Interdire l’accès aux personnes non autorisées.   - Éviter le contact du mélange avec les yeux.   - Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr (conformément aux informations fournies) :" - Conserver hors de la portée des enfants.   - Garder le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.   - Éloigner le produit de toute source d’ignition, de chaleur et de lumière solaire directe.   - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.   - Le sol des locaux doit être imperméable et former une cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre à l’extérieur.   - Toujours conserver les emballages dans un matériau identique à celui d’origine et, si l’emballage est entamé, le refermer soigneusement et le conserver en position verticale.    Incompatibilités potentielles :" - Tenir à l’écart de :     - acides     - agents oxydants|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Produit pour l'automobile. |
