# candicar-antigellaveglace-20c

date : 2020-02-27

language_code : fr

name : candicar-antigellaveglace-20c

ph : 7.00

## euh_codes

## expositions

code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

## h_codes

H225, H319

## information

## p_codes

P101, P102, P103, P210, P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P337+P313, P403+P235, P501

## precautions

code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

code: P103 text: Lire l’étiquette avant utilisation.

code: P210 text: P210

code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P303+P361+P353 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

code: P337+P313 text: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

code: P403+P235 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

age : 6

## body

skin : – Enlever immédiatement les vêtements contaminés. – Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon (ou un nettoyant connu).

eyes : – Rincer abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. – Si une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle apparaît, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : – Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée) : rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. – Ne pas faire vomir. – Garder le patient au repos et consulter un médecin en montrant l’étiquette. – En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier.

inhalation : – Pas de mesures spécifiques indiquées dans le document.

## company

name : Candicar Europe S.A.

## fire

water : True

foam : True

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : False

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR). Norme : NF EN 374 (gants imperméables). Épaisseur : non précisée dans le document (seule la conformité à la norme NF EN 374 est mentionnée). Durée d'utilisation : non précisée, mais la sélection doit tenir compte de la durée d'utilisation au poste de travail.

eyes : Protection des yeux / du visage • Lunettes de protection à protection latérale conforme à la norme NF EN 166. Protection oculaire conque contre les projections de liquide. Écran facial (visière) à utiliser en cas de danger accru. Port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. Recommandation pour porteurs de lentilles de contact : utiliser des verres correcteurs lors des travaux exposés à des vapeurs irritantes.

respiratory : -

hands : Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR). Norme : NF EN 374 (gants imperméables). Épaisseur : non précisée dans le document (seule la conformité à la norme NF EN 374 est mentionnée). Durée d'utilisation : non précisée, mais la sélection doit tenir compte de la durée d'utilisation au poste de travail.

clothing : Vêtements de protection / combinaisons • Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

## stability

stability : le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7

reaction : aucune donnée n’est disponible

## state

state : liquide

form : fluide

## storage

safe_handling : **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :** - Se laver les mains après chaque utilisation.
- Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Manipuler dans des zones bien ventilées.
- Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle.
- Éviter l’accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.
- Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements.
- Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau non‑conducteur.
- Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
- Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues.
- Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.
- Ne pas fumer.
- Interdire l’accès aux personnes non autorisées.
- Éviter le contact du mélange avec les yeux.
- Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

safe_storage : **Conditions de stockage sûr (conformément aux informations fournies) :" - Conserver hors de la portée des enfants.
- Garder le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
- Éloigner le produit de toute source d’ignition, de chaleur et de lumière solaire directe.
- Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.
- Le sol des locaux doit être imperméable et former une cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre à l’extérieur.
- Toujours conserver les emballages dans un matériau identique à celui d’origine et, si l’emballage est entamé, le refermer soigneusement et le conserver en position verticale.

**Incompatibilités potentielles :" - Tenir à l’écart de :
- acides
- agents oxydants

specific_end_use : Produit pour l'automobile.

## transport

ADR : Classe 3

RID : Classe 3

ADN : -

IMDG : Classe 3

IATA : Classe 3

UN : 1993

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P101 : code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

P103 : code: P103 text: Lire l’étiquette avant utilisation.

P210 : code: P210 text: P210

P264 : code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353 : code: P303+P361+P353 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

P305+P351+P338 : code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 : code: P337+P313 text: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P403+P235 : code: P403+P235 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 : code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P233, P240, P241, P242, P243, P264, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P235, P501

Actual Codes : P101, P102, P103, P210, P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P337+P313, P403+P235, P501

Codes in both sets : P210, P264, P280, P501

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P233, P240, P241, P242, P243, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P235

#### missing_codes

P233, P240, P241, P242, P243, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P235

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## ETHYL ALCOHOL

cas : 64-17-5

ec : 200-578-6

name : ETHYL ALCOHOL

### h_codes

H225, H319

concentrations : greater or equal to 50.0 and less or equal to 81.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H319

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 1000.0

vle-mg-m3 : 1907.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : ETHYL ALCOHOL

entries : 4

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : ETHYL ALCOHOL

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°48 - Éthanol

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[2, 9, 17-19], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## PROPAN-2-OL

cas : 67-63-0

ec : 200-661-7

name : PROPAN-2-OL

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : greater or equal to 10.0 and less or equal to 19.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H319, H336

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 200.0

vle-mg-m3 : 500.0

vle-courte-ppm : 400.0

vle-courte-mg-m3 : 1000.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : PROPAN-2-OL

entries : 3

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : PROPAN-2-OL

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°66 - Propan-2-ol

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[16-18], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED