Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit candicar-goma9-e232llnok
Company | Candicar Europe S.A.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit candicar-goma9-e232llnok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : candicar-goma9-e232llnok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit candicar-goma9-e232llnok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Candicar Europe S.A.
État physique | liquide
Forme | aérosol liquide
pH | Non disponible
Usage | Rénovateur pour pneus et caoutchouc, destiné à un usage domestique et professionnel.
Date FDS | 2017-04-14

La FDS date du 2017-04-14. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : classe 2-5F
- RID : classe 2-5F
- ADN : pas disponible
- IMDG : AEROSOLS UN 1950
- IATA : AEROSOLS UN 1950
- UN : 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Enlever immédiatement les vêtements contaminés. • Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon. • Surveiller la zone ; si des lésions cutanées apparaissent ou si la zone est étendue, consulter un médecin ou se rendre à l’hôpital.

eyes : • Laver abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées. • En cas de douleur, rougeur ou gêne visuelle persistante, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : • Ne pas faire vomir. • Rincer la bouche avec de l’eau. • Si la quantité ingérée est petite (pas plus d’une gorgée), consulter un médecin. • En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier, et montrer l’étiquette du produit.

inhalation : • Faire respirer de l’air frais. • Si l’inhalation est importante, déplacer la personne vers un endroit bien ventilé.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydrocarbure solvant (Aliphatique)

Identification

- N° CAS : 64742-48-9
- N° EINECS : 918-481-9

Concentration :from 40.0 to 50.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°325 - Solvants aliphatiques en C9-C20 désaromatisés

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[12-14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Propane

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 1.0 to 10.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN 374. • Type de gants conseillés : Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR).• Matériau : Nitrile (NBR).• Norme de conformité : EN 374.
Yeux | - Éviter le contact avec les yeux.
Peau | -
Système respiratoire | - Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Manipuler dans des zones bien ventilées. - Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l’air. - Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. - Ne pas percer ou brûler même après usage. - Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition. - Ne pas fumer.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver hors de la portée des enfants. - Garder le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. - Tenir éloigné de toute source d’ignition : ne pas fumer, ne pas exposer à des flammes nues, à des étincelles, à des surfaces chaudes ou à la chaleur. - Protéger le récipient contre les rayons solaires et ne pas l’exposer à une température supérieure à 50 °C. - Éviter toute exposition à des températures élevées et à la lumière directe du soleil. Incompatibilités potentielles:” - Le mélange est un aérosol inflammable ; il ne doit pas être mélangé ou stocké à proximité de substances combustibles, de sources d’ignition ou de matières susceptibles de réagir avec des solvants aliphatiques, du butane ou du propane. - Éviter le contact avec des substances qui pourraient provoquer une réaction chimique ou une dégradation du produit.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Rénovateur pour pneus et caoutchouc, destiné à un usage domestique et professionnel.