Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit candicar-protectevo2en1-e32nivellesok
Company | Candicar Europe S.A.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit candicar-protectevo2en1-e32nivellesok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : candicar-protectevo2en1-e32nivellesok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit candicar-protectevo2en1-e32nivellesok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Candicar Europe S.A.
État physique | liquide fluide
Forme | -
pH | 3.00
Usage | Produit pour l’automobile.
Date FDS | 2015-06-25

La FDS date du 2015-06-25. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : 1. Enlever les vêtements contaminés. 2. Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou un nettoyant connu. 3. Prendre garde aux résidus pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, etc. 4. Si la zone contaminée est étendue ou si des lésions cutanées apparaissent, consulter un médecin ou se faire transférer en milieu hospitalier.

eyes : 1. Laver abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes, en maintenant les paupières écartées. 2. En cas de symptômes persistants, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste en lui montrant l’étiquette.

ingestion : 1. Ne rien faire absorber par la bouche. 2. Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. 3. Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l’étiquette.

inhalation : Aucune donnée spécifique n’est disponible dans le document.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL),A-(2-PROPYLHEPTYL)-W-HYDROXY

Identification

- N° CAS : 160875-66-1
- N° EINECS : None

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

Identification

- N° CAS : 112-34-5
- N° EINECS : 203-961-6

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 10.0 - VLE-8h (mg/m³) : 67.5 - VLE-15min (ppm) : 15.0 - VLE-15min (mg/m³) : 101.2

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°254 - 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol et son acétate

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 5-7, 14-16]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(CARBOXY METHYL)-N,N-DIM ETHYL-, N-COCO ACYL DERIVS., HYDROXIDES, INNER SALTS

Identification

- N° CAS : 61789-40-0
- N° EINECS : 263-058-8

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 PROPANE-2-OL

Identification

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°66 - Propan-2-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 FATTY ACIDS, C10-20 AND C16-18-UNSATD., REACTION PRODUCTS WITH TRIETHANOLAMINE, DI-ME SULFATE-QUATERNIZED

Identification

- N° CAS : 91995-81-2
- N° EINECS : 295-344-3

Concentration :from 1.0 to 2.5

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.6 ACIDE PHOSPHOREUX

Identification

- N° CAS : 10294-56-1
- N° EINECS : 233-663-1

Concentration :from 1.0 to 2.5

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.6.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.7 (2-MÉTHOXY MÉTHYLETHOXY)PROPANO L

Identification

- N° CAS : 34590-94-8
- N° EINECS : 252-104-2

Concentration :from 0.0 to 1.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : None

#### 2.5.7.1 Propriétés

Fiche n°330 - (2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.8 ACIDE ACETIQUE

Identification

- N° CAS : 64-19-7
- N° EINECS : 200-580-7

Concentration :from 0.0 to 1.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 10.0 - VLE-8h (mg/m³) : 25.0 - VLE-15min (ppm) : 15.0 - VLE-15min (mg/m³) : 38.0

#### 2.5.8.1 Propriétés

Fiche n°24 - Acide acétique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6, 15-17]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.9 ACÉTATE DE BENZYLE

Identification

- N° CAS : 140-11-4
- N° EINECS : 205-399-7

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 10.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0

#### 2.5.9.1 Propriétés

Fiche n°284 - Acétate de benzyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection Gants imperméables, résistants aux agents chimiques, sélectionnés en fonction de l’application et de la durée d’utilisation. NF EN 374
Yeux | Lunettes de protection Lunettes à protection latérale, conçues pour résister aux projections de liquide. NF EN 166 Écran facial Utilisé en cas de danger accru pour protéger le visage entier.
Peau | -
Système respiratoire | -
Corps | Vêtements de protection 1. Type 3 (étanche aux liquides) pour fortes projections. 2. Type 6 (protection contre éclaboussures) pour risques d’éclaboussures. NF EN 14605 (type 3) / NF EN 13034 (type 6)

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Éviter impérativement le contact du mélange avec les yeux. - Interdire l’accès aux personnes non autorisées. - Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Aucune donnée n’est disponible.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit pour l’automobile.