```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit carterens-ep700waterloook |
| Company | TOTAL BELGIUM |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **carterens-ep700waterloook**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : carterens-ep700waterloook

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **carterens-ep700waterloook**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | TOTAL BELGIUM |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | visqueux              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Huile pour engrenages         |
| Date FDS          | 2017-09-04    |

<br>
La FDS date du 2017-09-04. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">






<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">EUH066</span> L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

  - <span class="chip chip-h">EUH208</span> Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P337+P313</span> Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.


**Transport** :

  - ADR : - pas disponible
  - RID : - pas disponible
  - ADN : classe 9
  - IMDG : - pas disponible
  - IATA : - pas disponible
  - UN : ID9003


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les chaussures.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau.
Après la première rinçage, enlever toute lentille de contact (si possible).
Continuer à rincer pendant au moins 15 min.
Maintenir l’œil bien ouvert pendant le rinçage.

ingestion : Nettoyer la bouche avec de l’eau.
NE PAS faire vomir.
Ne jamais faire avaler à une personne inconsciente.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti‑poison.

inhalation : Évacuer la victime à l’air frais.
Laisser la victime au repos dans une position confortable.
En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycliques, <2% aromatiques

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 918-481-9

**Concentration** :less or equal to 2.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Acide phosphorodithioique, mélange d'esters 0,0-bis(isobutyl et penty1), sels de zinc

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 270-608-0

**Concentration** :from 1.0 to 2.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Produits de réaction du 4-méthyl-2-pentanol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylé, estérifié avec le pentaoyde de diphosphore et des amines tert-alkyles en C12-C14

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 931-384-6

**Concentration** :from 0.1 to 1.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection des mains • Matériaux : caoutchouc fluoré ou caoutchouc nitrile (résistants aux hydrocarbures). • Normes : gants conformes aux normes EN 420 et EN 374. • Durée de protection : 480 minutes (8 h). • Épaisseur minimale : 0,38 mm. • Recommandation : porter des gants testés selon la norme EN 374 si les mains sont susceptibles d’être en contact avec le produit.|
| Yeux                 | Lunettes / écrans faciaux • Protection latérale obligatoire. • Type : lunettes de sécurité avec protections latérales.|
| Peau                 | Gants de protection des mains • Matériaux : caoutchouc fluoré ou caoutchouc nitrile (résistants aux hydrocarbures). • Normes : gants conformes aux normes EN 420 et EN 374. • Durée de protection : 480 minutes (8 h). • Épaisseur minimale : 0,38 mm. • Recommandation : porter des gants testés selon la norme EN 374 si les mains sont susceptibles d’être en contact avec le produit.|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • En conditions normales d’utilisation : aucun masque requis. • En cas de concentrations supérieures aux limites d’exposition : porter un appareil respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules EN 14387, type A/P1.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Porter des vêtements de protection appropriés (manches longues). • Porter une combinaison appropriée pour éviter toute exposition de la peau (ex. lors de pulvérisation). • Chaussures ou bottes de sécurité également recommandées.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.  - Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  - Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.  - Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.  - Nettoyer régulièrement l’équipement, la zone de travail et les vêtements.  - Ne pas utiliser de produit abrasif, de solvant ou de carburant.  - Ne pas s’essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au nettoyage.  - Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des vêtements de travail.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  - Stocker dans un bac de rétention.  - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  - Conserver de préférence dans l’emballage d’origine ; si l’emballage est changé, reporter toutes les indications de l’étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.  - Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mêmes vides).  - Concevoir les installations pour éviter les projections accidentelles de produit (ex. rupture de joint) sur des carters chauds et des contacts électriques.  - Stocker à température ambiante.  - Protéger de l’humidité.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Huile pour engrenages |
