```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit castollin-activatec1000rosieresok |
| Company | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **castollin-activatec1000rosieresok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : castollin-activatec1000rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **castollin-activatec1000rosieresok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV |
| État physique     | pâteux             |
| Forme            | une consistance visqueuse, semblable à une pâte              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Décapant de brasage.         |
| Date FDS          | 2012-02-29    |

<br>
La FDS date du 2012-02-29. Elle a donc 14 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">






<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P202</span> Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P285</span> Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

  - <span class="chip chip-p">P314</span> Consulter un médecin en cas de malaise.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : -
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : -
  - IATA : -
  - UN : -


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement et abondamment la zone touchée à l’eau.
Consulter, le cas échéant, un médecin.

eyes : Laver immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau.
Consulter un spécialiste.

ingestion : Rincer la bouche.
Faire avaler au plus tôt une quinzaine d’ampoules de chlorure de calcium.
Emmener à l’hôpital.

inhalation : Éloigner immédiatement les personnes contaminées et les transporter à l’air frais.
Consulter, le cas échéant, un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### fluoroborates{separator}CAS: Aucune{separator}EINECS: Aucune{separator}H codes: H302;H319{separator}Concentration: >50%

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

**Concentration** :greater or equal to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Gants de protection pour soudeurs conformes à la norme NF‑EN 407.<br>• Gants protecteurs à résistance chimique en butyle.<br>• Épaisseur de la couche minimum 0,7 mm.<br>• Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes (≈ 8 h) – la mention « 60 minutes » est probablement une erreur de transcription, la valeur correcte indiquée est 480 minutes.|
| Yeux                 | -|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Appareil respiratoire autonome à porter en cas de ventilation insuffisante.<br>• Filtre à combinaison multiple ABEK/P3 (conforme aux normes de protection contre les particules et les gaz).|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. - Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. - Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. - Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l’abri de l’humidité.  - Ne pas stocker avec des produits alimentaires.  - Conserver dans l’emballage d’origine bien fermé.  Incompatibilités : - Le contact avec des acides forts libère de l’acide fluorhydrique.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Décapant de brasage. |
