Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit castrol-axleepx80w-90
Company | Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE – BP Belgium
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit castrol-axleepx80w-90.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : castrol-axleepx80w-90

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit castrol-axleepx80w-90, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE – BP Belgium
État physique | liquide
Forme | liquide (pas de poudre, grains, granulés, pastilles ou pâte)
pH | Non disponible
Usage | Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines – Industriel (et également Professionnel)
Date FDS | 2018-01-05

La FDS date du 2018-01-05. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : Non réglementé

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Rincer la peau contaminée à grande eau. • Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. • Laver les vêtements avant de les réutiliser. • Laver les chaussures à fond avant de les remettre. • En cas d’irritation, consulter un médecin.

eyes : • Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. • Éloigner les paupières du globe oculaire pour un rinçage approfondi. • Vérifier si la victime porte des verres de contact et, le cas échéant, les lui enlever. • En cas d’irritation, consulter un médecin.

ingestion : • Ne pas faire vomir sauf indication contraire d’un personnel médical. • Ne rien faire si la personne est inconsciente. • En cas d’évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler un médecin immédiatement. • Consulter un médecin si des symptômes se développent.

inhalation : • Déplacer la personne à l’air frais. • Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 amines tert-alkyles en C12-14

Identification

- N° CAS : 68955-53-3
- N° EINECS : 273-279-1

Concentration :less or equal to 0.3

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H311 Toxique par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H330 Fatal if inhaled

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 (Z)-octadéc-9-énylamine

Identification

- N° CAS : 112-90-3
- N° EINECS : 204-015-5

Concentration :less or equal to 0.1

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Normes: EN 420 (gants de protection générale) et EN 374 (gants résistants aux produits chimiques). • Durée de percement recommandée :  – Contact continu : ≥ 240 min (idéalement > 480 min si possible).  – Protection à court terme / éclaboussures : mêmes durées que pour le contact continu. • Épaisseur : > 0,35 mm pour les applications générales. • Matériau : non précisé dans le document, mais doit être choisi en fonction du produit chimique manipulé et des conditions de travail (voir recommandations générales).
Yeux | Protection des yeux / du visage • Lunettes de sécurité avec protections latérales. • Normes: EN 166 (lunettes de protection). • Les lunettes doivent être portées en permanence lors de la manipulation du produit.
Peau | Gants • Normes: EN 420 (gants de protection générale) et EN 374 (gants résistants aux produits chimiques). • Durée de percement recommandée :  – Contact continu : ≥ 240 min (idéalement > 480 min si possible).  – Protection à court terme / éclaboussures : mêmes durées que pour le contact continu. • Épaisseur : > 0,35 mm pour les applications générales. • Matériau : non précisé dans le document, mais doit être choisi en fonction du produit chimique manipulé et des conditions de travail (voir recommandations générales).
Système respiratoire | Protection respiratoire • Normes: EN 529 (appareils respiratoires à filtre). • Options de masque :  – Demi-masque filtrant: EN 149  – Demi-masque filtrant avec vanne: EN 405  – Demi-masque: EN 140 + filtre  – Masque intégral: EN 136 + filtre • Filtres à particules: EN 143 • Filtres à gaz / combinés: EN 14387 • Le choix du masque dépend du type de produit chimique, des conditions de travail et de l’état de l’équipement respiratoire. • Des procédures de sécurité doivent être établies pour chaque application envisagée.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Normes: EN 469 (vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, mais applicable aux combinaisons de protection chimique). • Vêtements de travail en coton ou en polyester/coton ne protègent qu’une contamination superficielle légère. • Les combinaisons et bottes de protection doivent être choisies en fonction de la tâche et du risque d’exposition cutanée élevé (ex. nettoyage de tabliers résistants aux agents chimiques). • Les vêtements doivent être lavés régulièrement et portés uniquement avec le matériel et les emballages prévus pour ce produit.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Porter un équipement de protection individuelle adapté. - Ne pas avaler. - Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Éviter tout contact du produit répandu et des écoulements avec le sol et les eaux superficielles. - Garder le produit dans le conteneur d’origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d’un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu’il n’est pas utilisé. - Ne pas réutiliser ce conteneur. - Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Stocker conformément à la réglementation locale. - Stocker dans une zone sèche, fraîche et bien ventilée, loin des matières incompatibles (voir rubrique 10). - Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil. - Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. - Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d’éviter les fuites. - Stocker et utiliser uniquement avec le matériel et les emballages prévus pour ce produit. - Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés. - Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines – Industriel (et également Professionnel)