```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit castrol-axleepx80w-90 |
| Company | Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE – BP Belgium |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **castrol-axleepx80w-90**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : castrol-axleepx80w-90

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **castrol-axleepx80w-90**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE – BP Belgium |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | liquide (pas de poudre, grains, granulés, pastilles ou pâte)              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines –  Industriel (et également Professionnel)         |
| Date FDS          | 2018-01-05    |

<br>
La FDS date du 2018-01-05. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : -
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : -
  - IATA : -
  - UN : Non réglementé


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Rincer la peau contaminée à grande eau.
• Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.
• Laver les vêtements avant de les réutiliser.
• Laver les chaussures à fond avant de les remettre.
• En cas d’irritation, consulter un médecin.

eyes : • Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
• Éloigner les paupières du globe oculaire pour un rinçage approfondi.
• Vérifier si la victime porte des verres de contact et, le cas échéant, les lui enlever.
• En cas d’irritation, consulter un médecin.

ingestion : • Ne pas faire vomir sauf indication contraire d’un personnel médical.
• Ne rien faire si la personne est inconsciente.
• En cas d’évanouissement, placer la personne en position latérale de sécurité et appeler un médecin immédiatement.
• Consulter un médecin si des symptômes se développent.

inhalation : • Déplacer la personne à l’air frais.
• Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### amines tert-alkyles en C12-14

**Identification**  

- N° CAS : 68955-53-3
- N° EINECS : 273-279-1

**Concentration** :less or equal to 0.3

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H311</span> Toxique par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H330</span> Fatal if inhaled

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### (Z)-octadéc-9-énylamine

**Identification**  

- N° CAS : 112-90-3
- N° EINECS : 204-015-5

**Concentration** :less or equal to 0.1

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Normes: EN 420 (gants de protection générale) et EN 374 (gants résistants aux produits chimiques). • Durée de percement recommandée :  – Contact continu : ≥ 240 min (idéalement > 480 min si possible).  – Protection à court terme / éclaboussures : mêmes durées que pour le contact continu. • Épaisseur : > 0,35 mm pour les applications générales. • Matériau : non précisé dans le document, mais doit être choisi en fonction du produit chimique manipulé et des conditions de travail (voir recommandations générales).|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage • Lunettes de sécurité avec protections latérales. • Normes: EN 166 (lunettes de protection). • Les lunettes doivent être portées en permanence lors de la manipulation du produit.|
| Peau                 | Gants • Normes: EN 420 (gants de protection générale) et EN 374 (gants résistants aux produits chimiques). • Durée de percement recommandée :  – Contact continu : ≥ 240 min (idéalement > 480 min si possible).  – Protection à court terme / éclaboussures : mêmes durées que pour le contact continu. • Épaisseur : > 0,35 mm pour les applications générales. • Matériau : non précisé dans le document, mais doit être choisi en fonction du produit chimique manipulé et des conditions de travail (voir recommandations générales).|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Normes: EN 529 (appareils respiratoires à filtre). • Options de masque :  – Demi-masque filtrant: EN 149  – Demi-masque filtrant avec vanne: EN 405  – Demi-masque: EN 140 + filtre  – Masque intégral: EN 136 + filtre • Filtres à particules: EN 143 • Filtres à gaz / combinés: EN 14387 • Le choix du masque dépend du type de produit chimique, des conditions de travail et de l’état de l’équipement respiratoire. • Des procédures de sécurité doivent être établies pour chaque application envisagée.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Normes: EN 469 (vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, mais applicable aux combinaisons de protection chimique). • Vêtements de travail en coton ou en polyester/coton ne protègent qu’une contamination superficielle légère. • Les combinaisons et bottes de protection doivent être choisies en fonction de la tâche et du risque d’exposition cutanée élevé (ex. nettoyage de tabliers résistants aux agents chimiques). • Les vêtements doivent être lavés régulièrement et portés uniquement avec le matériel et les emballages prévus pour ce produit.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Porter un équipement de protection individuelle adapté. - Ne pas avaler. - Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Éviter tout contact du produit répandu et des écoulements avec le sol et les eaux superficielles. - Garder le produit dans le conteneur d’origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d’un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu’il n’est pas utilisé. - Ne pas réutiliser ce conteneur. - Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Stocker conformément à la réglementation locale. - Stocker dans une zone sèche, fraîche et bien ventilée, loin des matières incompatibles (voir rubrique 10). - Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil. - Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. - Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d’éviter les fuites. - Stocker et utiliser uniquement avec le matériel et les emballages prévus pour ce produit. - Ne pas stocker dans des contenants non étiquetés. - Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines –  Industriel (et également Professionnel) |
