```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-degrippant-freeplusbwok |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **certified-degrippant-freeplusbwok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : certified-degrippant-freeplusbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **certified-degrippant-freeplusbwok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | NCH Belgium Inc. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Lubrifiant. Dégrippant.         |
| Date FDS          | 2019-01-21    |

<br>
La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P310</span> EN CAS D’INGESTION:

  - <span class="chip chip-p">P331</span> NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P337+P313</span> Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

  - <span class="chip chip-p">P370+P378</span> En cas d’incendie:


**Transport** :

  - ADR : Classe 3
  - RID : Classe 3
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 3
  - IATA : Classe 3
  - UN : UN1173


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon.
Enlever les vêtements contaminés et les chaussures.
En cas d’irritation persistante, faire appel à une assistance médicale.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes.
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau.
Ne pas faire vomir.
En cas d’ingestion, consulter un médecin et montrer l’étiquette.

inhalation : Aller à l’air libre.
Si les troubles respiratoires persistent, consulter un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### HYDROCARBONS, C9-C11, ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 919-857-5

**Concentration** :from 50.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### SODIUM PETROLEUM SULPHONATE

**Identification**  

- N° CAS : 68608-26-4
- N° EINECS : 271-781-5

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### ETHYL ACETATE

**Identification**  

- N° CAS : 141-78-6
- N° EINECS : 205-500-4

**Concentration** :from 5.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 734.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1468.0|

#### Propriétés



[Fiche n°18 - Acétate d'éthyle](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_18&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle), caoutchouc fluoré, alcool de polyvinyle. Conformité à la norme EN 374.|
| Yeux                 | Lunettes de sécurité avec protections latérales, approuvé selon EN 166.|
| Peau                 | Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle), caoutchouc fluoré, alcool de polyvinyle. Conformité à la norme EN 374.|
| Système respiratoire | Équipement de protection respiratoire conforme à EN 14387 (vapeurs organiques), masque ou équipement conforme EN 14387 pour vapeurs organiques.|
| Corps                | Aucune spécification fournie dans le texte.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.   - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.   - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation.   - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.   - Ne jamais siphonner avec la bouche.   - Assurer une ventilation adéquate.   - Utiliser un confinement secondaire (planchers/surfaces étanches) pour contenir les déversements.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver dans le conteneur original.   - Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.   - Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition.   - Stocker conformément à la réglementation locale.    Incompatibilités :   - Oxydants forts.   - Agents réducteurs.   - Acides forts.   - Bases fortes.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Lubrifiant. Dégrippant. |
