Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-nowaerosoltubok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-nowaerosoltubok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-nowaerosoltubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-nowaerosoltubok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | -
pH | 13
Usage | Nettoyant
Date FDS | 2019-01-21

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314.
- La substance certified-nowaerosoltubok devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P251 P251

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P337 Si l’irritation oculaire persiste:

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : 2.2
- RID : 2.2
- ADN : -
- IMDG : 2.2
- IATA : 2.2
- UN : UN1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. Consulter un médecin si une irritation persiste.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation persiste.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

inhalation : Aller immédiatement à l’air libre. Consulter un médecin si une irritation ou une difficulté à respirer apparaît.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 ISOBUTANE

Identification

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : 200-857-2

Concentration :from 3.0 to 5.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER

Identification

- N° CAS : 107-98-2
- N° EINECS : 203-539-1

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 184.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 369.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1, 2, 14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 PROPANE

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE

Identification

- N° CAS : 68391-01-5
- N° EINECS : 269-919-4

Concentration :less or equal to 0.3

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 ALKYL DIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE

Identification

- N° CAS : 85409-23-0
- N° EINECS : 287-090-7

Concentration :less or equal to 0.3

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Gants conformes à la norme EN 374. Types suggérés : – Caoutchouc nitrile d’épaisseur 0.4 mm. – PVC d’épaisseur 0.7 mm. – Néoprène d’épaisseur 0.4 mm.
Yeux | - Lunettes de sécurité à porter si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire. Doivent être approuvées selon la norme EN 166.
Peau | -
Système respiratoire | - Utiliser des masques appropriés et agréés lorsque les concentrations de vapeurs ou de brouillards dépassent les limites d’exposition. Les masques doivent être conformes à la norme EN 14387 (vapeurs organiques).
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. Assurer une ventilation adéquate.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr: - Les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées. - Le récipient est sous pression. - Le produit doit être protégé contre les rayons solaires et ne doit pas être exposé à une température supérieure à 50 °C. - Il faut tenir le produit à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Nettoyant