Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-np1aerosolgrez
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-np1aerosolgrez.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-np1aerosolgrez

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-np1aerosolgrez, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | liquide visqueux
pH | Non disponible
Usage | Lubrifiant et Protecteur
Date FDS | 2019-01-21

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P312 P312

- P391 Recueillir le produit répandu.

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : Classe de danger 2.1
- RID : Classe de danger 2.1
- ADN : pas disponible
- IMDG : Classe de danger 2.1
- IATA : Classe de danger 2.1
- UN : UN1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau • Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. • Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. • Faire appel à une assistance médicale en cas d’apparition d’une irritation qui persiste.

eyes : Contact avec les yeux • Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. • Faire appel à une assistance médicale en cas d’apparition d’une irritation qui persiste.

ingestion : Ingestion • Se rincer la bouche à l’eau. • En cas d’ingestion, ne pas faire vomir – consulter un médecin.

inhalation : Inhalation • Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. • En cas d’exposition à de fortes concentrations d’aérosols, aller à l’air libre.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS

Identification

- N° CAS : 64742-49-0
- N° EINECS : 927-510-4

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 PETROLATUM (PETROLEUM) CLAY-TREATED

Identification

- N° CAS : 100684-33-1
- N° EINECS : 309-706-6

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 PROPANE

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 BUTANE

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Gants de protection conformes à la norme EN 374.
Yeux | - Lunettes de sécurité approuvées selon la norme EN 166.
Peau | - Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). - Caoutchouc fluoré. - Alcool de polyvinyle.
Système respiratoire | - Masques ou respirateurs à filtre adapté aux vapeurs organiques. Le texte indique que, lorsqu’une ventilation insuffisante est présente, il faut porter un équipement de protection respiratoire. Les masques doivent être conformes à la norme EN 14387 (vapeurs organiques).
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Assurer une ventilation adéquate.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. - Stocker conformément à la réglementation locale. - Pour des raisons de sécurité en cas d’incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées. - Récipient sous pression. - Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. - Éviter la chaleur, les flammes et les étincelles. Incompatibilités potentielles - Oxydants forts.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiant et Protecteur