```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit certifiednchbelgium-nm50tubok |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **certifiednchbelgium-nm50tubok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : certifiednchbelgium-nm50tubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **certifiednchbelgium-nm50tubok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | NCH Belgium Inc. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | bien que l’aspect soit décrit comme « poudre », le produit est présenté sous forme liquide              |
| pH                |  0.10     |
| Usage             | Nettoyant et détartrant acide         |
| Date FDS          | 2017-05-30    |

<br>
La FDS date du 2017-05-30. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P363</span> Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : 8
  - ADN : -
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : 1789


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes.
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes.
Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

ingestion : Boire 1 ou 2 verres d’eau.
Ne PAS faire vomir.
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
Montrer l’étiquette au médecin.

inhalation : Amener la victime à l’air libre.
En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
En cas d’exposition à de fortes concentrations de vapeur ou brouillard, aller immédiatement à l’air libre.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydrochloric Acid

**Identification**  

- N° CAS : 7647-01-0
- N° EINECS : 231-595-7

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 15.0|

#### Propriétés



[Fiche n°13 - Chlorure d'hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[34-36]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=bibliographieAuteurs)



### Aliphatic Alcohol, C13-15 Largely Linear, Ethoxylated Polymer

**Identification**  

- N° CAS : 157627-86-6
- N° EINECS : 500-337-8

**Concentration** :less or equal to 1.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Conformité : norme EN 374.<br>• Matériaux suggérés : <br> – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) pour contacts occasionnels ou éclaboussures.<br> – Caoutchouc butyle (résistant aux solvants).<br> – Caoutchouc fluoré.<br>• Temps de pénétration minimal : niveau de performance 6, > 480 min.<br>• Utilisation : courte durée, contacts occasionnels ou éclaboussures.|
| Yeux                 | Protection des yeux • Lunettes de sécurité avec protections latérales.<br>• Conformité : EN 166.<br>• Pour volumes importants : écran facial (visière) à utiliser.|
| Peau                 | Gants de protection • Conformité : norme EN 374.<br>• Matériaux suggérés : <br> – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) pour contacts occasionnels ou éclaboussures.<br> – Caoutchouc butyle (résistant aux solvants).<br> – Caoutchouc fluoré.<br>• Temps de pénétration minimal : niveau de performance 6, > 480 min.<br>• Utilisation : courte durée, contacts occasionnels ou éclaboussures.|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Masques ou respirateurs individuels conformes à EN 14387 – filtre de type ABEK.<br>• En cas d’exposition à brouillards, projections ou aérosols : porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriée.|
| Corps                | Protection de la peau et du corps • Choix de vêtements de protection basé sur le niveau d’activité et d’exposition : <br> – Chaussures ou bottes adaptées.<br> – Tablier à manches longues.<br> – Combinaison imperméable.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.   - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.   - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.   - Formation à son utilisation est recommandée en raison de la nature dangereuse du produit.   - Assurer une ventilation adéquate.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Conserver le produit dans son conteneur original.   - Garder les récipients bien fermés.   - Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  Incompatibilités : - Bases fortes   - Oxydants   - Agents réducteurs   - Agents de blanchiment chlorés   - Certains métaux (ex. aluminium, zinc) qui peuvent libérer de l’hydrogène en contact avec le produit.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Nettoyant et détartrant acide |
