Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit colgate-lacroixeaudejavel3-6jod-tubok
Company | Colgate Palmolive Services
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit colgate-lacroixeaudejavel3-6jod-tubok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : colgate-lacroixeaudejavel3-6jod-tubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit colgate-lacroixeaudejavel3-6jod-tubok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Colgate Palmolive Services
État physique | liquide
Forme | liquide clair à incolore
pH | 13.2
Usage | Agent de blanchiment, de nettoyage et de désinfection.
Date FDS | 2026-04-01

La FDS date du 2026-04-01. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314
- La substance colgate-lacroixeaudejavel3-6jod-tubok devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Danger pour l’environnement

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- EUH206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : 9
- RID : 9
- ADN : 9
- IMDG : 9
- IATA : 9
- UN : 3082

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau | • Retirer immédiatement tout vêtement ou accessoire contaminé.
• Rincer abondamment la zone touchée à l’eau froide pendant plusieurs minutes.
• Si les brûlures ou irritations persistent, consulter un médecin.

eyes : Contact avec les yeux | • Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau froide pendant plusieurs minutes.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte.
• Maintenir l’œil ouvert pendant le rinçage.
• Continuer le rinçage pendant le transport à l’hôpital.
• Consulter un spécialiste si l’irritation persiste.

ingestion : Ingestion | • Maintenir les voies respiratoires dégagées.
• NE PAS faire vomir.
• Ne pas donner de lait, d’alcool ou d’autres boissons.
• Contacter le Centre anti‑poison immédiatement.
• Ne jamais faire avaler quoi‑que‑ce‑soit à une personne inconsciente.
• Si les troubles se prolongent, consulter un médecin et transporter la victime à l’hôpital.

inhalation : Inhalation | • Faire sortir la victime à l’air libre.
• En cas d’inconscience, placer la victime en position latérale stable.
• Appeler immédiatement un médecin. Si les troubles se prolongent, consulter un professionnel de santé.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hypochlorite de Sodium

Identification

- N° CAS : 7681-52-9
- N° EINECS : 231-668-3

Concentration :from 1.0 to 5.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°157 - Eaux et extraits de Javel, Hypochlorite de sodium en solution

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Hydroxyde de Sodium

Identification

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

Concentration :from 0.1 to 0.5

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7, 8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau: caoutchouc (rubber) • Taux de perméabilité: > 480 min • Épaisseur du gant: 0,7 mm
Yeux | Lunettes / écrans faciaux Non spécifiés dans le texte.
Peau | Gants • Matériau: caoutchouc (rubber) • Taux de perméabilité: > 480 min • Épaisseur du gant: 0,7 mm
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres Aucun besoin de protection respiratoire dans les conditions normales d’utilisation, avec ventilation adéquate.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons Aucun vêtement de protection spécifique n’est mentionné.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter le contact avec les yeux et la peau. - En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment et rapidement à l’eau froide. - Ne pas inhaler les vapeurs. - Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail pendant l’utilisation. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. - Pour éviter les renversements pendant la manipulation, maintenir le flacon dans une cuvette métallique. - Éliminer l’eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver à l’abri de la lumière. - Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien aéré (température supérieure à 0 °C et 25 °C maximum). - Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d’éviter tout écoulement. - Tenir hors de portée des enfants. - Respecter les mises‑en‑garde de l’étiquette. - Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Agent de blanchiment, de nettoyage et de désinfection.