```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit costolin-castocleensways-jodok |
| Company | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV MEC Holding GmbH |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **costolin-castocleensways-jodok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : costolin-castocleensways-jodok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **costolin-castocleensways-jodok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV MEC Holding GmbH |
| État physique     | pâteux             |
| Forme            | -              |
| pH                |  < 2,0     |
| Usage             | L’utilisation prévue du produit est : décapant après soudage.         |
| Date FDS          | 2015-11-10    |

<br>
La FDS date du 2015-11-10. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>
<span class="sgh-picto">![Toxicité aiguë](templates/SGH06.png){width=2cm}<br>Toxicité aiguë</span>



</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H301</span> Toxique en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H310</span> Mortel par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H331</span> Toxique par inhalation.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P262</span> Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P304+P340</span> EN CAS D’INHALATION:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P403+P233</span> Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : 8
  - ADN : 8
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : UN 2922


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement la zone touchée à l’eau abondante pendant au moins 15 min.
Appliquer et épandre, en frottant, un gel de gluconate de calcium à 2,5 % jusqu’à l’arrivée du médecin d’urgence, en utilisant des gants de protection en caoutchouc.
Le gel de gluconate de calcium est disponible sur le lieu d’utilisation.

eyes : Rincer l’œil avec du gluconate de calcium à 1 % pendant plusieurs minutes jusqu’à l’arrivée du médecin.
Appeler immédiatement un médecin.
Le gel de gluconate de calcium est disponible sur le lieu d’utilisation.

ingestion : Ne pas faire vomir.
Faire avaler, dès que possible, une quinzaine d’ampoules de chlorure de calcium.
Emmener la personne à l’hôpital.

inhalation : Amener la personne à l’air libre.
La maintenir dans une position confortable pour respirer.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### acide nitrique

**Identification**  

- N° CAS : 7697-37-2
- N° EINECS : 231-714-2

**Concentration** :from 10.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H272</span> Peut aggraver un incendie; comburant.

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 1.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2.6|

#### Propriétés



[Fiche n°9 - Acide nitrique](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_9&section=bibliographieAuteurs)



### Fluorure de magnésium

**Identification**  

- N° CAS : 7783-40-6
- N° EINECS : 231-995-1

**Concentration** :from 10.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°191 - Fluorures alcalins et alcalino-terreux](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[18-20]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_191&section=bibliographieAuteurs)



### Acide fluorhydrique

**Identification**  

- N° CAS : 7664-39-3
- N° EINECS : 231-634-8

**Concentration** :from 5.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H300</span> Fatal if swallowed.

  - <span class="chip chip-h">H310</span> Mortel par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H330</span> Fatal if inhaled.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°6 - Fluorure d’hydrogène (ou acide fluorhydrique) et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[30-32]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_6&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants protecteurs | Gants à résistance chimique en butyle. <br>• Épaisseur de la couche minimale : 0,7 mm. <br>• Résistance à la pénétration (durée de port) : environ 10 minutes. <br>• Exemple de modèle : gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL (site : www.kcl.de). | À porter dès le début de la manipulation et à retirer immédiatement si les gants sont contaminés.|
| Yeux                 | Lunettes / écrans faciaux | Lunettes assurant une protection complète des yeux, conformes à la norme EN 166. | À porter en permanence pendant la manipulation.|
| Peau                 | Gants protecteurs | Gants à résistance chimique en butyle. <br>• Épaisseur de la couche minimale : 0,7 mm. <br>• Résistance à la pénétration (durée de port) : environ 10 minutes. <br>• Exemple de modèle : gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL (site : www.kcl.de). | À porter dès le début de la manipulation et à retirer immédiatement si les gants sont contaminés.|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres | Protection respiratoire en présence d’aérosols ou de brouillards de produit. <br>• En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié filtre à gaz du type E (norme EN 14387). | À porter dès l’entrée dans la zone de travail et à maintenir en place tant que l’exposition est possible.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons | Vêtements de protection individuelle (type combinaison) à porter pour éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. | À porter en continu pendant la manipulation et à retirer immédiatement si contaminés.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Conserver le récipient bien fermé. - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage     - Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  - Indications concernant le stockage en commun     - Ne pas stocker avec des produits alimentaires.  - Information supplémentaire sur les conditions de stockage     - Conserver dans le conteneur original.   - Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  - Matières incompatibles     - Bases fortes.   - Des oxydants puissants.   - Des métaux.   - Matières inflammables.   - Dégage de l'hydrogène en présence de métaux.   - Attaque le verre et les matériaux à base de silicate.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | L’utilisation prévue du produit est : décapant après soudage. |
