Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit costolin-castocleensways-jodok
Company | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV MEC Holding GmbH
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit costolin-castocleensways-jodok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : costolin-castocleensways-jodok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit costolin-castocleensways-jodok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | SA Messer Eutectic Castolin Benelux NV MEC Holding GmbH
État physique | pâteux
Forme | -
pH | < 2,0
Usage | L’utilisation prévue du produit est : décapant après soudage.
Date FDS | 2015-11-10

La FDS date du 2015-11-10. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif
Toxicité aiguë

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H310 Mortel par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H331 Toxique par inhalation.

Conseils de prudence :

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P304+P340 EN CAS D’INHALATION:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 8
- RID : 8
- ADN : 8
- IMDG : 8
- IATA : 8
- UN : UN 2922

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement la zone touchée à l’eau abondante pendant au moins 15 min. Appliquer et épandre, en frottant, un gel de gluconate de calcium à 2,5 % jusqu’à l’arrivée du médecin d’urgence, en utilisant des gants de protection en caoutchouc. Le gel de gluconate de calcium est disponible sur le lieu d’utilisation.

eyes : Rincer l’œil avec du gluconate de calcium à 1 % pendant plusieurs minutes jusqu’à l’arrivée du médecin. Appeler immédiatement un médecin. Le gel de gluconate de calcium est disponible sur le lieu d’utilisation.

ingestion : Ne pas faire vomir. Faire avaler, dès que possible, une quinzaine d’ampoules de chlorure de calcium. Emmener la personne à l’hôpital.

inhalation : Amener la personne à l’air libre. La maintenir dans une position confortable pour respirer.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 acide nitrique

Identification

- N° CAS : 7697-37-2
- N° EINECS : 231-714-2

Concentration :from 10.0 to 50.0

Dangers :

- H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 1.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2.6

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°9 - Acide nitrique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Fluorure de magnésium

Identification

- N° CAS : 7783-40-6
- N° EINECS : 231-995-1

Concentration :from 10.0 to 50.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°191 - Fluorures alcalins et alcalino-terreux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[18-20]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Acide fluorhydrique

Identification

- N° CAS : 7664-39-3
- N° EINECS : 231-634-8

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H300 Fatal if swallowed.

- H310 Mortel par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H330 Fatal if inhaled.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°6 - Fluorure d’hydrogène (ou acide fluorhydrique) et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[30-32]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants protecteurs
Yeux | Lunettes / écrans faciaux
Peau | Gants protecteurs
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres
Corps | Vêtements de protection / combinaisons

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Conserver le récipient bien fermé. - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage - Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. - Indications concernant le stockage en commun - Ne pas stocker avec des produits alimentaires. - Information supplémentaire sur les conditions de stockage - Conserver dans le conteneur original. - Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. - Matières incompatibles - Bases fortes. - Des oxydants puissants. - Des métaux. - Matières inflammables. - Dégage de l’hydrogène en présence de métaux. - Attaque le verre et les matériaux à base de silicate.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | L’utilisation prévue du produit est : décapant après soudage.