# demarragemoteur-holtsrosieres-bwok

date : 2015-09-07

language_code : fr

name : demarragemoteur-holtsrosieres-bwok

ph : Non disponible

## euh_codes

EUH019

## expositions

code: H222 exposition: danger: ▼M4 text: Aérosol extrêmement inflammable.

code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

code: H302 exposition: oral danger: Acute toxicity label elements text: Nocif en cas d’ingestion.

code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

code: H412 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

code: EUH019 exposition: danger: text: Peut former des peroxydes explosifs.

## h_codes

H222, H229, H302, H315, H336, H412

## information

## p_codes

P101, P102, P210, P211, P251, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P312, P321, P330, P332+P313, P362+P364, P403+P233, P405, P410+P412, P501

## precautions

code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

code: P210 text: P210

code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

code: P251 text: P251

code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

code: P270 text: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

code: P271 text: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P301+P310 text: EN CAS D’INGESTION:

code: P302+P352 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

code: P304+P340 text: EN CAS D’INHALATION:

code: P312 text: P312

code: P321 text: Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

code: P330 text: Rincer la bouche.

code: P332+P313 text: En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

code: P362+P364 text: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

code: P403+P233 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

code: P405 text: Garder sous clef.

code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

age : 10

## body

skin : **Contact cutané** \| • Laver soigneusement la peau à l’eau et au savon.

eyes : **Contact oculaire** \| • Retirer les lentilles de contact.

ingestion : **Ingestion** \| • NE PAS faire vomir.

inhalation : **Inhalation** \| • Déplacer immédiatement la personne vers un air frais.

## company

name : Holts

## fire

water : False

foam : False

powder : True

co2 : False

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : False

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : -

eyes : -

respiratory : -

hands : -

clothing : -

## stability

stability : Stable à température ambiante normale.

reaction : Pas d’information spécifique indiquée. Éviter la chaleur, les flammes et toute autre source d’inflammation. Éviter le contact avec des oxydants puissants, des bases fortes et des acides forts minéraux. Vapeurs/gaz/fumées de monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO₂).

## state

state : liquide

form : aérosol

## storage

safe_handling : **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :** - Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et d’une flamme nue.
- Éviter tout déversement.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Prévoir une ventilation suffisante.
- Éviter l’inhalation de vapeurs.
- Utiliser un appareil de protection respiratoire homologué si la contamination dans l’air est au-dessus du niveau acceptable.

safe_storage : Conditions de stockage sûr :
- La bombe aérosol ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil ni à des températures supérieures à 50 °C.
- Le produit doit être stocké comme gaz comprimé.

specific_end_use : Produit d’entretien automobile.

## transport

ADR : 2.1

RID : 2.1

ADN : 2.1

IMDG : 2.1

IATA : pas disponible

UN : 1950

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H222 : code: H222 exposition: danger: ▼M4 text: Aérosol extrêmement inflammable.

H229 : code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

H302 : code: H302 exposition: oral danger: Acute toxicity label elements text: Nocif en cas d’ingestion.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 : code: H412 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH019 : code: EUH019 exposition: danger: text: Peut former des peroxydes explosifs.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P101 : code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

P210 : code: P210 text: P210

P211 : code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 : code: P251 text: P251

P261 : code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P264 : code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

P270 : code: P270 text: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 : code: P271 text: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273 : code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P310 : code: P301+P310 text: EN CAS D’INGESTION:

P302+P352 : code: P302+P352 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

P304+P340 : code: P304+P340 text: EN CAS D’INHALATION:

P312 : code: P312 text: P312

P321 : code: P321 text: Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

P330 : code: P330 text: Rincer la bouche.

P332+P313 : code: P332+P313 text: En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

P362+P364 : code: P362+P364 text: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

P403+P233 : code: P403+P233 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 : code: P405 text: Garder sous clef.

P410+P412 : code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

P501 : code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P211, P251, P261, P264, P270, P271, P280, P301 + P312, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P330, P332 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412, P501

Actual Codes : P101, P102, P210, P211, P251, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P312, P321, P330, P332+P313, P362+P364, P403+P233, P405, P410+P412, P501

Codes in both sets : P210, P211, P251, P261, P264, P270, P271, P280, P312, P321, P330, P405, P501

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P301 + P312, P302 + P352, P304 + P340, P332 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P410 + P412

#### missing_codes

P301 + P312, P302 + P352, P304 + P340, P332 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P410 + P412

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## OXYDE DE DIÉTHYLE

cas : 60-29-7

ec : 200-467-2

name : OXYDE DE DIÉTHYLE

### h_codes

H224, H302, H336

concentrations : greater or equal to 10.0 and less or equal to 30.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H224, H302, H336

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 100.0

vle-mg-m3 : 308.0

vle-courte-ppm : 200.0

vle-courte-mg-m3 : 616.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : OXYDE DE DIÉTHYLE

h_code : H224

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H224 : code: H224 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.

H302 : code: H302 exposition: oral danger: Acute Tox. text: Nocif en cas d’ingestion.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°10 - Oxyde de diéthyle

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_10

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[1-4, 6-8], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## naphtha (petroleum), hydrotreated light

cas : 64742-49-0

ec : 265-151-9

name : naphtha (petroleum), hydrotreated light

### h_codes

H225, H304, H315, H336, H411

concentrations : greater or equal to 10.0 and less or equal to 30.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H304, H315, H336, H411

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : naphtha (petroleum), hydrotreated light

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : naphtha (petroleum), hydrotreated light

h_code : H411

###### categories

code : E2

section : E

label : E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

threshold_low : 200.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : code: H411 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[10-12], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## OXYDE DE DIISOPROPYLE

cas : 108-20-3

ec : 203-560-6

name : OXYDE DE DIISOPROPYLE

### h_codes

H225, H336

concentrations : greater or equal to 10.0 and less or equal to 30.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H336

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 250.0

vle-mg-m3 : 1055.0

vle-courte-ppm : 310.0

vle-courte-mg-m3 : 1319.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : OXYDE DE DIISOPROPYLE

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for OXYDE DE DIISOPROPYLE

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## ACÉTONE

cas : 67-64-1

ec : 200-662-2

name : ACÉTONE

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : greater or equal to 5.0 and less or equal to 10.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H319, H336

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 246.0

vle-mg-m3 : 594.0

vle-courte-ppm : 492.0

vle-courte-mg-m3 : 1187.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : ACÉTONE

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°3 - Acétone

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[1-3, 26-28], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## BUTANE

cas : 106-97-8

ec : 203-448-7

name : BUTANE

### h_codes

H220

concentrations : greater or equal to 5.0 and less or equal to 10.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H220

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-courte-ppm : 980.0

vle-courte-mg-m3 : 2370.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : BUTANE

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for BUTANE

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED