Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit demarragemoteur-holtsrosieres-bwok
Company | Holts
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit demarragemoteur-holtsrosieres-bwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : demarragemoteur-holtsrosieres-bwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit demarragemoteur-holtsrosieres-bwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Holts
État physique | liquide
Forme | aérosol
pH | Non disponible
Usage | Produit d’entretien automobile.
Date FDS | 2015-09-07

La FDS date du 2015-09-07. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- EUH019 Peut former des peroxydes explosifs.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION:

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P304+P340 EN CAS D’INHALATION:

- P312 P312

- P321 Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

- P330 Rincer la bouche.

- P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- P405 Garder sous clef.

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 2.1
- RID : 2.1
- ADN : 2.1
- IMDG : 2.1
- IATA : pas disponible
- UN : 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact cutané | • Laver soigneusement la peau à l’eau et au savon.
• Consulter un médecin si une gêne persiste.

eyes : Contact oculaire | • Retirer les lentilles de contact.
• Ouvrir largement les paupières.
• Continuer de rincer les yeux pendant au moins 15 minutes.
• Consulter un médecin si une gêne persiste.

ingestion : Ingestion | • NE PAS faire vomir.
• Consulter immédiatement un médecin.

inhalation : Inhalation | • Déplacer immédiatement la personne vers un air frais.
• Garder la personne au chaud et au repos.
• Consulter un médecin immédiatement.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 OXYDE DE DIÉTHYLE

Identification

- N° CAS : 60-29-7
- N° EINECS : 200-467-2

Concentration :from 10.0 to 30.0

Dangers :

- H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 100.0 - VLE-8h (mg/m³) : 308.0 - VLE-15min (ppm) : 200.0 - VLE-15min (mg/m³) : 616.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°10 - Oxyde de diéthyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-4, 6-8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 naphtha (petroleum), hydrotreated light

Identification

- N° CAS : 64742-49-0
- N° EINECS : 265-151-9

Concentration :from 10.0 to 30.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 OXYDE DE DIISOPROPYLE

Identification

- N° CAS : 108-20-3
- N° EINECS : 203-560-6

Concentration :from 10.0 to 30.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 250.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1055.0 - VLE-15min (ppm) : 310.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1319.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 ACÉTONE

Identification

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°3 - Acétone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3, 26-28]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 BUTANE

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | -
Yeux | -
Peau | -
Système respiratoire | -
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et d’une flamme nue. - Éviter tout déversement. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Prévoir une ventilation suffisante. - Éviter l’inhalation de vapeurs. - Utiliser un appareil de protection respiratoire homologué si la contamination dans l’air est au-dessus du niveau acceptable.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - La bombe aérosol ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil ni à des températures supérieures à 50 °C. - Le produit doit être stocké comme gaz comprimé.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit d’entretien automobile.