```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit desotec-airpel1da-1jodoigneok |
| Company | DESOTEC N.V. |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **desotec-airpel1da-1jodoigneok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : desotec-airpel1da-1jodoigneok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **desotec-airpel1da-1jodoigneok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | DESOTEC N.V. |
| État physique     | solide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  6,8     |
| Usage             | Absorbant pour utilisation industrielle, professionnelle et par le consommateur.         |
| Date FDS          | 2016-10-03    |

<br>
La FDS date du 2016-10-03. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>




</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P363</span> Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : pas disponible
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : 1759


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Contact avec la peau
• Enlever immédiatement tout vêtement ou chaussure contaminés.
• Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau savonneuse.
• Consulter immédiatement un médecin.

eyes : Contact avec les yeux
• Rincer immédiatement et prolonger le rinçage en maintenant les paupières bien écartées.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées.
• Continuer à rincer.
• Consulter immédiatement un ophtalmologiste, même en l’absence de signes immédiats.

ingestion : Ingestion
• Ne jamais tenter de faire vomir.
• Si la conscience est totale, faire boire beaucoup d’eau.
• Ne rien donner à boire à une personne inconsciente.
• Appeler immédiatement un médecin.

inhalation : Inhalation
• Retirer la personne de la zone contaminée et l’amener à l’air frais.
• En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
• Consulter un médecin en cas de malaise.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Charbon actif, Squelette de Haute densité

**Identification**  

- N° CAS : 7440-44-0
- N° EINECS : 921-328-0

**Concentration** :less or equal to 100.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### acide sulfurique

**Identification**  

- N° CAS : 7664-93-9
- N° EINECS : 231-639-5

**Concentration** :less or equal to 30.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 0.2|

#### Propriétés



[Fiche n°30 - Acide sulfurique](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants - "Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent)"|
| Yeux                 | Lunettes / écran facial - "Écran facial (EN 166)"|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Masque respiratoire / filtre - "Masque antipoussières filtre P 2"|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaison - "Utiliser un vêtement de protection chimiquement résistant"|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Assurer une bonne ventilation du poste de travail.  - Empêcher ou limiter la formation et la dispersion de poussières.  - Éviter tout contact direct avec le produit.  - Supprimer toute source d’ignition.  - Installer des équipements électriques anticorrosion.  - Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation.  - Se laver les mains immédiatement après chaque manipulation du produit, et systématiquement avant de quitter l’atelier.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  - Conserver le récipient bien fermé.  - Conserver à l’abri de la chaleur.  - Conserver à l’abri des sources d’ignition.  - Conserver à l’écart des matières incompatibles.  - Protéger de l’humidité.  - Protéger du rayonnement solaire.    Matières incompatibles : - Acides forts.   - Oxydants puissants.   - Bases.   - Matières combustibles.   - Matières organiques.   - Métaux.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Absorbant pour utilisation industrielle, professionnelle et par le consommateur. |
