Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit dilupoxbwok
Company | New Tech
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit dilupoxbwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : dilupoxbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit dilupoxbwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | New Tech
État physique | liquide
Forme | -
pH | Non disponible
Usage | Diluant peinture époxydique
Date FDS | 2015-11-12

La FDS date du 2015-11-12. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H226 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H318 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H335 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H336 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Corrosif

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H332 Nocif par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : classe 3
- RID : classe 3
- ADN : -
- IMDG : classe 3
- IATA : classe 3
- UN : 1993

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Enlever immédiatement tout vêtement ou accessoire contaminé.
• Laver abondamment la zone touchée à l’eau savonneuse, en utilisant une grande quantité d’eau.
• Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

eyes : • Rincer les yeux abondamment à l’eau claire pendant au moins 20 minutes, en gardant les paupières ouvertes.
• Retirer les verres de contact souples avant le rinçage.
• Ne pas faire vomir.
• Ne pas donner à boire, ne pas rincer la bouche.
• Conduire immédiatement la victime chez un médecin ou à la clinique.

ingestion : • Ne jamais faire vomir.
• Ne pas donner à boire.
• Rincer la bouche, mais ne pas faire boire.
• Conduire immédiatement la victime à la clinique ou chez un médecin.

inhalation : • Évacuer la victime dans un endroit aéré, à l’air frais.
• Placer la personne en position semi‑couchée.
• Appeler un médecin si nécessaire.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 DILUPOX-FDS

Identification

- N° CAS : 71-36-3
- N° EINECS : 200-751-6

Concentration :from 25.0 to 30.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°80 - Butan-1-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[15-17]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 éthylbenzène

Identification

- N° CAS : 100-41-4
- N° EINECS : 202-849-4

Concentration :from 10.0 to 15.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H332 Nocif par inhalation.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 87.0 - VLE-15min (ppm) : 125.0 - VLE-15min (mg/m³) : 551.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°266 - Ethylbenzène

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[4, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 BUTANE-1-OL

Identification

- N° CAS : 71-36-3
- N° EINECS : None

Concentration :Unbounded range

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°80 - Butan-1-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[15-17]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | -
Yeux | Protection des yeux
Peau | -
Système respiratoire | Masque respiratoire
Corps | Vêtements de protection / Combinaison

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l’air. - Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l’on utilise le produit. - Avoir une douche, un bain oculaire et un point d’eau à proximité. - Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. - Porter un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Stocker uniquement dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. - Utiliser un sol incombustible et imperméable formant une cuvette de rétention. - Conserver le récipient bien fermé. - Maintenir la température à 25 °C ou moins. - Éloigner le produit de toute flamme, source d’étincelles et interdire le fumer. - Conserver à l’abri du soleil et de toute autre source de chaleur. - Garder l’endroit très bien ventilé. Incompatibilités à éviter :” - Éloigner le produit des acides forts, bases fortes et substances comburantes. - Utiliser des contenants en acier inoxydable ou acier doux. - Éviter les plastiques solubles dans le produit (ex. caoutchoucs, aluminium).
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Diluant peinture époxydique