```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit dilupoxbwok |
| Company | New Tech |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **dilupoxbwok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : dilupoxbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **dilupoxbwok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | New Tech |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Diluant peinture époxydique         |
| Date FDS          | 2015-11-12    |

<br>
La FDS date du 2015-11-12. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H226 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H318 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H335 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance BUTANE-1-OL devrait être classée H336 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>


<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H312</span> Nocif par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : classe 3
  - RID : classe 3
  - ADN : -
  - IMDG : classe 3
  - IATA : classe 3
  - UN : 1993


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Enlever immédiatement tout vêtement ou accessoire contaminé.<br>• Laver abondamment la zone touchée à l’eau savonneuse, en utilisant une grande quantité d’eau.<br>• Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

eyes : • Rincer les yeux abondamment à l’eau claire pendant au moins 20 minutes, en gardant les paupières ouvertes.<br>• Retirer les verres de contact souples avant le rinçage.<br>• Ne pas faire vomir.<br>• Ne pas donner à boire, ne pas rincer la bouche.<br>• Conduire immédiatement la victime chez un médecin ou à la clinique.

ingestion : • Ne jamais faire vomir.<br>• Ne pas donner à boire.<br>• Rincer la bouche, mais ne pas faire boire.<br>• Conduire immédiatement la victime à la clinique ou chez un médecin.

inhalation : • Évacuer la victime dans un endroit aéré, à l’air frais.<br>• Placer la personne en position semi‑couchée.<br>• Appeler un médecin si nécessaire.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### DILUPOX-FDS

**Identification**  

- N° CAS : 71-36-3
- N° EINECS : 200-751-6

**Concentration** :from 25.0 to 30.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0|

#### Propriétés



[Fiche n°80 - Butan-1-ol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[15-17]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=bibliographieAuteurs)



### éthylbenzène

**Identification**  

- N° CAS : 100-41-4
- N° EINECS : 202-849-4

**Concentration** :from 10.0 to 15.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 87.0 - VLE-15min (ppm) : 125.0 - VLE-15min (mg/m³) : 551.0|

#### Propriétés



[Fiche n°266 - Ethylbenzène](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[4, 5, 7]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=bibliographieAuteurs)



### BUTANE-1-OL

**Identification**  

- N° CAS : 71-36-3
- N° EINECS : None

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0|

#### Propriétés



[Fiche n°80 - Butan-1-ol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[15-17]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_80&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | -|
| Yeux                 | Protection des yeux | Lunettes de sécurité ou écran facial (section 8.2.4). |
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Masque respiratoire | Appareil respiratoire autonome avec filtre A (indiqué dans la section 8.2.1).|
| Corps                | Vêtements de protection / Combinaison | Vêtements résistants aux solvants (section 8.2.3). |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l’air. - Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l’on utilise le produit. - Avoir une douche, un bain oculaire et un point d’eau à proximité. - Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. - Porter un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Stocker uniquement dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. - Utiliser un sol incombustible et imperméable formant une cuvette de rétention. - Conserver le récipient bien fermé. - Maintenir la température à 25 °C ou moins. - Éloigner le produit de toute flamme, source d’étincelles et interdire le fumer. - Conserver à l’abri du soleil et de toute autre source de chaleur. - Garder l’endroit très bien ventilé.  Incompatibilités à éviter :" - Éloigner le produit des acides forts, bases fortes et substances comburantes. - Utiliser des contenants en acier inoxydable ou acier doux. - Éviter les plastiques solubles dans le produit (ex. caoutchoucs, aluminium).|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Diluant peinture époxydique |
