```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit dippdegraissantrosieresok |
| Company | INNOVIS BVBA |
| Date    | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **dippdegraissantrosieresok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : dippdegraissantrosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **dippdegraissantrosieresok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | INNOVIS BVBA |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | liquide              |
| pH                |  13,87     |
| Usage             | Dégraissant surpuissant         |
| Date FDS          | 2015-02-11    |

<br>
La FDS date du 2015-02-11. Elle a donc 11 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Ethylene diamine tetraacetate, 4Na devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Ethylene diamine tetraacetate, 4Na devrait être classée H318 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- Le pH du produit impose la classification H314  
- Le produit doit avoir la classification supplémentaire ['H314'].


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : Classe 8
  - RID : Classe 8
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 8
  - IATA : Classe 8
  - UN : 3266


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 20 minutes. Enlever immédiatement tout vêtement contaminé et consulter un médecin.

eyes : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. Continuer le rinçage pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont facilement amovibles. Consulter un spécialiste.

ingestion : Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

inhalation : Mettre la victime à l’air libre (exposition à l’extérieur).


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Ethylene diamine tetraacetate, 4Na

**Identification**  

- N° CAS : 64-02-8
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°276 - EDTA et sel tétrasodique](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 8-10]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_276&section=bibliographieAuteurs)



### Hydroxyde de potassium

**Identification**  

- N° CAS : 1310-58-3
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés



[Fiche n°35 - Hydroxyde de potassium et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[5, 6]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_35&section=bibliographieAuteurs)



### Méthoxy propoxy propanol

**Identification**  

- N° CAS : 34590-94-8
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : None|

#### Propriétés



[Fiche n°330 - (2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[3, 10-12]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_330&section=bibliographieAuteurs)



### Polymère

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 5.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants – Matériau : Néoprène. <br>– Aucun détail sur l’épaisseur ou le temps de perçage n’est mentionné.|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage – Appareil de protection des yeux/du visage (lunettes, écran facial, masque facial).|
| Peau                 | Combinaison de protection complète – Conçue pour les produits chimiques. <br>– Doit couvrir toute la peau exposée (bras, jambes, torse, tête).|
| Système respiratoire | Appareil respiratoire – Respirateur approprié (type non précisé, mais doit être adapté à la ventilation insuffisante).|
| Corps                | Combinaison de protection complète – Conçue pour les produits chimiques. <br>– Doit couvrir toute la peau exposée (bras, jambes, torse, tête).|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Éviter tout contact avec la peau et les yeux. - Les manipulations ne s’effectuent que par du personnel qualifié et autorisé.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conserver à l’abri du gel. Ne pas mélanger à d’autres produits. Ouvrir les emballages prudemment pour éviter tout éclaboussement. Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l’emballage d’origine. Conserver à l’écart des acides. Les emballages plastiques sont recommandés.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Dégraissant surpuissant |
