Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit diversey-taskisprintemereltaskibrucoaccelbw-hainok
Company | Diversey Europe Operations BV
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit diversey-taskisprintemereltaskibrucoaccelbw-hainok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : diversey-taskisprintemereltaskibrucoaccelbw-hainok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit diversey-taskisprintemereltaskibrucoaccelbw-hainok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Diversey Europe Operations BV
État physique | liquide
Forme | -
pH | ≈ 11
Usage | Uniquement pour usage professionnel : nettoyant tous usages (procédé manuel, pulvérisation et essuyage)
Date FDS | 2017-12-26

La FDS date du 2017-12-26. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- EUH208 Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence :

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

Transport :

- ADR : 8
- RID : 8
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : 2491

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver la peau avec beaucoup d’eau tiède, à faible débit, pendant au moins 30 min. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

eyes : Rincer immédiatement les yeux avec précaution à l’eau tiède pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

ingestion : Rincer la bouche. Boire immédiatement un verre d’eau. NE PAS faire vomir. Garder la victime tranquille. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

inhalation : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si respiration irrégulière ou arrêt respiratoire, effectuer une respiration artificielle.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 alcool benzylique

Identification

- N° CAS : 100-51-6
- N° EINECS : 202-859-9

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°170 - Alcool benzylique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-4, 11-13]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol

Identification

- N° CAS : 34590-94-8
- N° EINECS : 252-104-2

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : None

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°330 - (2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 2-butoxyéthanol

Identification

- N° CAS : 111-76-2
- N° EINECS : 203-905-0

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H332 Nocif par inhalation.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 98.0 - VLE-15min (ppm) : 50.0 - VLE-15min (mg/m³) : 246.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°76 - 2-Butoxyéthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 4]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 alkylbenzène sulfonate de sodium

Identification

- N° CAS : 90194-45-9
- N° EINECS : 290-656-6

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 2-aminoéthanol

Identification

- N° CAS : 141-43-5
- N° EINECS : 205-483-3

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H332 Nocif par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1.0 - VLE-8h (mg/m³) : 2.5 - VLE-15min (ppm) : 3.0 - VLE-15min (mg/m³) : 7.6

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°146 - 2-Aminoéthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 8, 11, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.6 alcool éthoxylate d’alkyle (Polymer*)

Identification

- N° CAS : 68439-46-3
- N° EINECS : None

Concentration :from 3.0 to 10.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.6.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.7 cumène sulfonate de sodium

Identification

- N° CAS : 15763-76-5
- N° EINECS : 239-854-6

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.7.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.8 hydrocarbures, sous-produits du traitement des terpènes

Identification

- N° CAS : 68956-56-9
- N° EINECS : 273-309-3

Concentration :from 0.1 to 1.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.8.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants: • Matériau : caoutchouc butyle (pour contact prolongé) ou caoutchouc nitrile (pour protection contre les éclaboussures). • Temps de pénétration : ≥ 480 min pour le caoutchouc butyle, ≥ 30 min pour le caoutchouc nitrile. • Épaisseur du matériau : ≥ 0,7 mm pour le caoutchouc butyle, ≥ 0,4 mm pour le caoutchouc nitrile.
Yeux | Protection des yeux / du visage: • Lunettes de sécurité : recommandées lorsqu’il existe un risque d’éclaboussures. • Écrans faciaux complets : fortement recommandés lors de la manipulation d’emballages ouverts ou lorsqu’il existe un risque d’éclaboussures. • Norme : EN 166 (pour lunettes) et EN 166 (pour écrans faciaux).
Peau | Gants: • Matériau : caoutchouc butyle (pour contact prolongé) ou caoutchouc nitrile (pour protection contre les éclaboussures). • Temps de pénétration : ≥ 480 min pour le caoutchouc butyle, ≥ 30 min pour le caoutchouc nitrile. • Épaisseur du matériau : ≥ 0,7 mm pour le caoutchouc butyle, ≥ 0,4 mm pour le caoutchouc nitrile.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres: • Protection respiratoire : généralement non requise. • Recommandation : éviter l’inhalation de vapeurs, de spray, de gaz ou d’aérosols. • Norme : EN 149 (pour masques filtrants) si nécessaire.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons: • Vêtements résistants aux produits chimiques : à porter si une exposition cutanée directe ou des éclaboussures sont possibles. • Bottes : à porter si une exposition cutanée directe ou des éclaboussures sont possibles. • Norme : EN 14605 (pour vêtements et bottes).

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Pas de précautions spéciales requises pour prévenir les incendies et explosions. - Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. - Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Ne pas mélanger avec d’autres produits sauf avis contraire de Diversey. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. - Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. - Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. - Utiliser l’équipement de protection individuel requis. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Ne pas respirer les vapeurs. - Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver uniquement dans le récipient d’origine. - Stocker dans un récipient fermé. - Stocker dans un endroit bien ventilé. - Tenir au frais. Incompatibilités : - Le produit réagit avec les acides.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Uniquement pour usage professionnel : nettoyant tous usages (procédé manuel, pulvérisation et essuyage)