Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok
Company | Dow Corning France SAS
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit dowcorning-molykoter1000pastebw-rosieresok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Dow Corning France SAS
État physique | pâte
Forme | pâte
pH | Non disponible
Usage | Lubrifiants et additifs de lubrifiant
Date FDS | 2017-09-11

La FDS date du 2017-09-11. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Distillats paraffiniques lourds (pe?) devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Poudre métallique de cuivre devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Poudre métallique de cuivre devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Poudre métallique de cuivre devrait être classée H331 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Distillats paraffiniques lourds (pe?) est classée H350 et sa concentration (20.0–30.0%) dépasse le seuil de 0.1%. Le produit devrait donc être classé H350

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Danger pour l’environnement

Mentions de danger :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P391 Recueillir le produit répandu.

Transport :

- ADR : 9
- RID : 9
- ADN : 9
- IMDG : 9
- IATA : 9
- UN : 3077

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver la zone touchée à l’eau et au savon. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

eyes : Rincer les yeux à l’eau (mesure de précaution). Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

ingestion : NE PAS faire vomir. Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

inhalation : Déplacer la personne vers un air frais. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Distillats paraffiniques lourds (pe?)

Identification

- N° CAS : 64742-65-0
- N° EINECS : None

Concentration :from 20.0 to 30.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H350 Peut provoquer le cancer.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Poudre métallique de cuivre

Identification

- N° CAS : 7440-50-8
- N° EINECS : None

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H331 Toxique par inhalation.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 1.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°294 - Cuivre et composés

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1, 7-10, 13, 14, 17, 18, 22, 24]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Zinc

Identification

- N° CAS : 7440-66-6
- N° EINECS : None

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air.

- H260 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 Amines, N-suif-

Identification

- N° CAS : 61791-53-5
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.25 to 1.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 alkyltriméthylènedi,-oléates

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 263-186-4

Concentration :Unbounded range

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.6 Fluorure de calcium

Identification

- N° CAS : 7789-75-5
- N° EINECS : None

Concentration :from 20.0 to 30.0

Dangers :

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.6.1 Propriétés

Fiche n°191 - Fluorures alcalins et alcalino-terreux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[18-20]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | -
Yeux | -
Peau | -
Système respiratoire | -
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Mesures d’ordre technique : se référer aux mesures techniques décrites dans la section « Contrôles d’exposition / protection individuelle ». - Ventilation : ne travailler qu’avec une ventilation locale ou totale adéquate. - Normes d’hygiène : manipuler conformément aux normes d’hygiène industrielle et aux consignes de sécurité, en se basant sur l’évaluation de l’exposition du lieu de travail. - Équipements de sécurité : disposer de systèmes de rinçage des yeux et de douches de sécurité à proximité du poste de travail. - Comportement personnel : ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. - Vêtements : laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. - Respecter les législations nationales spécifiques. - Ne pas stocker avec des oxydants forts (matières incompatibles).
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiants et additifs de lubrifiant